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Η παρούσα  μελέτη συντάσσεται από την Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Ιστιαίας – Αιδηψού κατόπιν του με αρ. πρωτ. 12748/2016 εγγράφου του Εντεταλμένου Δημοτικού Συμβούλου Οικονομικών κ. Κωνσταντίνου Παπαδόπουλου, με σκοπό την  προμήθεια «ΚΑΥΣΙΜΩΝ & ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ » για την κάλυψη των αναγκών για τα έτη 2017 & 2018 των:                                                                                                                                                    1.ΤουΔήμουΙστιαίας–Αιδηψού.                                                                                                         2. Του Ν.Π.Δ.Δ. Κοινωνικής μέριμνας Αλληλεγγύης, Αθλητισμός.  
3. Της Α΄ Βάθμιας Σχολικής Επιτροπής του Δήμου Ιστιαίας – Αιδηψού.  
4. Της Β΄ Βάθμιας Σχολικής Επιτροπής του Δήμου Ιστιαίας – Αιδηψού.
Άρθρο 1Ο  Αντικείμενο Προμήθειας

Προμήθεια καυσίμων- λιπαντικών & πρόσθετων για τις ανάγκες κίνησης των μεταφορικών μέσων και μηχανημάτων και θέρμανσης του Δήμου και του Ν.Π.Δ.Δ. Κοινωνική Μέριμνα Αλληλεγγύη, Αθλητισμός, καθώς και για την θέρμανση κτιρίων της Α/θμιας & Β/θμιας Εκπαίδευσης.    
Οι τιμές που περιλαμβάνονται στον ενδεικτικό προϋπολογισμό έχουν ληφθεί για μεν τα καύσιμα θέρμανσης και κίνησης, σύμφωνα με την μέση λιανική τιμή πώλησης όπως αυτή αναφέρεται στο εβδομαδιαίο δελτίο επισκόπησης τιμών καυσίμων της 06 Ιανουαρίου 2017 (Πρατήριο τιμών υγρών καυσίμων, Υπουργείο Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών & Δικτύων για το Νομό Ευβοίας, ενώ για τα λιπαντικά από σχετική έρευνα της αγοράς.   
Ενδεικτικός προϋπολογισμός:  Η δαπάνη για την προμήθεια προϋπολογίζεται στο ποσό των 616.912,00€ πλέον Φ.Π.Α. 24% (148.058,88€) ήτοι η συνολική δαπάνη θα ανέλθει σε 764.970,88 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α 24% . Η εν λόγω δαπάνη για την εκτέλεση της προμήθειας θα βαρύνει: 
      α) Τον προϋπολογισμό του Δήμου Ιστιαίας-Αιδηψού οικονομικού έτους 2017 και συγκεκριμένα τους Κ.Α. 10.6641.001, Κ.Α. 15.6641.001, Κ.Α. 20.6641.001 Κ.Α. 25.6641.001,      Κ.Α. 30.6641.001, Κ.Α. 35.6641.001, Κ.Α. 25.6642.001 και  Κ.Α. 10.6643.001 όπου έχει προβλεφθεί επαρκής πίστωση και θα προβλεφθεί ανάλογη πίστωση για το έτος 2018.
      β) Τον προϋπολογισμό του Ν.Π.Δ.Δ. Κοινωνικής μέριμνας Αλληλεγγύης, Αθλητισμός, οικονομικού έτους 2017 και συγκεκριμένα στην με αριθμό 80/2016 όπου έχει προβλεφθεί επαρκής πίστωση και θα προβλεφθεί ανάλογη πίστωση για το έτος 2018.
      γ) Τον προϋπολογισμό της Α΄ Βάθμιας Σχολικής Επιτροπής του Δήμου Ιστιαίας – Αιδηψού οικονομικού έτους 2017 και συγκεκριμένα τους στο πρακτικό 11/04.10.2016  όπου έχει προβλεφθεί επαρκής πίστωση και θα προβλεφθεί ανάλογη πίστωση για το έτος 2018.

      δ) Τον προϋπολογισμό της Β΄ Βάθμιας Σχολικής Επιτροπής του Δήμου Ιστιαίας – Αιδηψού οικονομικού έτους 2017 και συγκεκριμένα στο πρακτικό 4/10.10.2016 όπου έχει προβλεφθεί επαρκής πίστωση και θα προβλεφθεί ανάλογη πίστωση για το έτος 2018

Κριτήριο κατακύρωσης της προμήθειας για κάθε είδος καυσίμου, το μεγαλύτερο προσφερόμενο  ποσοστό έκπτωσης στα εκατό (%) στη μέση τιμή λιανικής πώλησης, όπως αυτή κάθε φορά διαμορφώνεται από το Υπουργείο Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών & Δικτύων, για το Νομό Ευβοίας.
Για την προμήθεια ελαιολιπαντικών ανάδοχος θα ανακηρυχθεί ο προσφέρων τη χαμηλότερη τιμή στο σύνολο των ειδών της προμήθειας.

Κάθε διαγωνιζόμενος μπορεί να συμμετέχει στο διαγωνισμό υποβάλλοντας προσφορά σε μια ή περισσότερες ομάδες των υπό προμήθεια ειδών του προϋπολογισμού, όμως υποχρεούται να προμηθεύσει όλη ανεξαιρέτως την ποσότητα κάθε ομάδας του προϋπολογισμού.
      Άρθρο 2ο : Ισχύουσες διατάξεις

Η διενέργεια του διαγωνισμού και η εκτέλεση της προμήθειας  γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις 
οι οποίες ισχύουν κατά την ημερομηνία σύνταξης της παρούσης μελέτης και συνοπτικά είναι οι : 
α) Το νόμου 4412/8-8-2016 "Δημόσιες Συμβάσεις Έργων,  Προμηθειών και Υπηρεσιών" (Φ.Ε.Κ. 147 Α)

β) Το Ν. 3463/2006 ( Φ.Ε.Κ. Α 114/2006 ) με τίτλο «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων» 
γ) Του Ν. 3852/ΦΕΚ 87 Α' /7-6-2010 «Νέα αρχιτεκτονική της αυτοδιοίκησης και της αποκεντρωμένης διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης.

.
Άρθρο 3ο : Τεύχη μελέτης

1. Τεχνική Έκθεση

2. Τεχνικές προδιαγραφές 

3. Ειδική συγγραφή υποχρεώσεων 4. Γενική συγγραφή υποχρεώσεων 
5. Ενδεικτική προμέτρηση 
6. Ενδεικτικός Προϋπολογισμός 
7.ΤιμολόγιοΠροσφοράς
Το  συνολικό ποσό του ενδεικτικού Προϋπολογισμού ανέρχεται στο ύψος των   764.970,88€ συμπεριλαμβανομένου και του Φ.Π.Α. 24% και για την εκτέλεση του υπάρχει διαθέσιμη, επαρκής και εξειδικευμένη  πίστωση στον Προϋπολογισμό του Δήμου και των νομικών του προσώπων, για το οικονομικό έτος 2017, ενώ για το υπόλοιπο ποσό που πιθανώς θα εκτελεστεί μέσα στο έτος 2018, θα προβλεφθούν πιστώσεις στους οικείους κωδικούς αριθμούς δαπάνης του Δήμου και των νομικών του προσώπων, του οικονομικού έτους 2018.  
Η χρηματοδότηση θα γίνει από ιδίους πόρους του Δήμου και έχουν προβλεφθεί πιστώσεις με 

Κ.Α: 10.6641.001, 15.6641.001, 20.6641.001, 25.6641.001, 30.6641.001, 35.6641.001, 25.6642.001, 10.6643.001 & 15.6642, 15.6643  στον προϋπολογισμό του 2017 και έχει εκδοθεί η με αριθμό 324/2016 απόφαση του Δημοτικού συμβουλίου με τίτλο: «προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων» για την λειτουργία των Υπηρεσιών του Δήμου. 


	           [image: image3.wmf]


            ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                    Αριθ. Μελέτης   02 / 2017  

ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ                                                                               

ΔΗΜΟΣ ΙΣΤΙΑΙΑΣ - ΑΙΔΗΨΟΥ                                                         .

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ                                         « ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ   

ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ                                  ΚΑΥΣΙΜΩΝ & ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ                                                                                

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ                                          ΓΙΑ ΤΑ ΕΤΗ 2017 & 2018»

Ταχ. Δ/νση : Ιστιαία                                                                                     

         Τ.Κ. 34200    
                ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ

Α)  ΔΗΜΟΣ ΙΣΤΙΑΙΑΣ ΑΙΔΗΨΟΥ  ΚΑΥΣΙΜΑ                                                                Σχετ. το με αρ. πρωτ. 16123/2016 έγγραφο της Δ/νσης Οικονομικών
Το έτος 2016 στον Δήμο Ιστιαίας - Αιδηψού καταναλώθηκαν οι πιο κάτω ποσότητες καυσίμων για την κίνηση των οχημάτων και τη θέρμανση των κτιρίων.

	Α/Α
	ΚΑΥΣΙΜΟ
	ΠΟΣΟΤΗΤΑ(lt)
	ΔΑΠΑΝΗ(ΜΕ ΦΠΑ)

	1
	ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ
	3.955,00
	29.86,21

	2
	ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΚΙΝΗΣΗΣ
	155.351,07
	167.974,23

	3
	ΑΜΟΛΥΒΔΗ ΒΕΝΖΙΝΗ
	19.783,18
	27.347,46

	
	ΣΥΝΟΛΟ
	
	198.307,90


Λαμβάνοντας υπ' όψη τις ανάγκες του Δήμου θα απαιτηθούν οι πιο κάτω ποσότητες ανά είδος καυσίμου για το έτος 2017.

	Α/Α
	ΚΑΥΣΙΜΟ
	ΠΟΣΟΤΗΤΑ(lt)
	ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΗ ΔΑΠΑΝΗ (ΜΕ ΦΠΑ 24%)

	1
	ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ
	10.000
	10.000

	2
	ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΚΙΝΗΣΗΣ
	166.000
	211.650

	3
	ΑΜΟΛΥΒΔΗ ΒΕΝΖΙΝΗ
	20.000
	30.800

	ΣΥΝΟΛΟ
	252.530


 Λαμβάνοντας υπ' όψη τις ανάγκες του Δήμου θα απαιτηθούν οι πιο κάτω ποσότητες ανά είδος καυσίμου για το έτος 2018.

	Α/Α
	ΚΑΥΣΙΜΟ
	ΠΟΣΟΤΗΤΑ(lt)
	ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΗ ΔΑΠΑΝΗ (ΜΕ ΦΠΑ 24%)

	1
	ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ
	10.000
	10.000

	2
	ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΚΙΝΗΣΗΣ
	166.000
	211.650

	3
	ΑΜΟΛΥΒΔΗ ΒΕΝΖΙΝΗ
	20.000
	30.800

	ΣΥΝΟΛΟ
	252.530


	ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ                                                                                                             Σχετ. το με αρ. πρωτ. 16123/2016 έγγραφο της Δ/νσης Τ.Υ. Γραφ. οχημάτων 
Το έτος 2016 στον Δήμο Ιστιαίας - Αιδηψού καταναλώθηκαν οι πιο κάτω ποσότητες ανά είδος  λιπαντικού  για τις ανάγκες του Δήμου.



	Α/Α
	ΤΥΠΟΣ ΛΙΠΑΝΤΙΚΟΥ
	ΠΟΣΟΤΗΤΑ 2016
	ΜΟΝ. ΜΕΤΡ.
	ΔΑΠΑΝΗ 2016

	1
	ΛΙΠΑΝΤΙΚΟ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΚΙΝΗΤΗΡΩΝ  - ΒΕΝΖΙΝΟΚΙΝΗΤΗΡΩΝ SAE 15W/40
	600
	ΛΙΤΡΑ
	1704

	2
	ΛΙΠΑΝΤΙΚΟ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΚΙΝΗΤΗΡΩΝ  - ΒΕΝΖΙΝΟΚΙΝΗΤΗΡΩΝ SAE 20W/50
	600
	ΛΙΤΡΑ
	1704

	3
	ΛΙΠΑΝΤΙΚΟ ΚΙΝΗΤΗΡΩΝ ΕΠΙΒΑΤΙΚΩΝ ΗΜΙΣΥΝΘΕΤΟ SAE 10W/40
	600
	ΛΙΤΡΑ
	2520

	4
	ΛΙΠΑΝΤΙΚΟ 2Τ ΔΙΧΡΟΝΩΝ ΚΙΝΗΤΗΡΩΝ "χρωματιστό" API TC JACO FC
	50
	ΛΙΤΡΑ
	170

	5
	ΛΙΠΑΝΤΙΚΟ ΚΙΒΩΤΙΩΝ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ & ΔΙΑΦΟΡΙΚΩΝ ΒΑΛΒΟΛΙΝΗ SAE 75W90
	50
	ΛΙΤΡΑ
	310

	6
	ΛΙΠΑΝΤΙΚΟ ΚΙΒΩΤΙΩΝ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ & ΔΙΑΦΟΡΙΚΩΝ ΒΑΛΒΟΛΙΝΗ SAE 80W90
	250
	ΛΙΤΡΑ
	625

	7
	ΛΙΠΑΝΤΙΚΟ ΑΥΤΟΜΑΤΩΝ ΚΙΒΩΤΙΩΝ - ΤΙΜΟΝΙΩΝ - ΑΝΑΤΡΟΠΩΝ "κόκκινο"
	480
	ΛΙΤΡΑ
	1632

	8
	ΛΙΠΑΝΤΙΚΟ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΚΥΚΛΩΜΑΤΩΝ & ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ SAE 10W30
	170
	ΛΙΤΡΑ
	578

	9
	ΛΙΠΑΝΤΙΚΟ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΚΥΚΛΩΜΑΤΩΝ & ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ SAE 10W
	160
	ΛΙΤΡΑ
	544

	10
	ΛΙΠΑΝΤΙΚΟ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ISO 68
	1400
	ΛΙΤΡΑ
	2660

	11
	ΛΙΠΑΝΤΙΚΟ ΚΙΝΗΤΗΡΩΝ ΕΠΙΒΑΤΙΚΩΝ SAE 5W30 
	0
	ΛΙΤΡΑ
	0

	12
	ΛΙΠΑΝΤΙΚΟ ΓΡΑΣΟΣ ΛΙΘΙΟΥ NLGI 2-3
	230
	ΛΙΤΡΑ
	667

	13
	ΥΓΡΑ ΦΡΕΝΩΝ & ΣΥΜΠΛΕΚΤΩΝ dot 4
	120
	ΛΙΤΡΑ
	393,6

	14
	ΥΓΡΟ ΨΕΚΑΣΜΟΥ ADBLUE πριν από τον καταλύτη SCR
	800
	ΛΙΤΡΑ
	608

	15
	ΑΝΤΙΨΥΚΤΙΚΟ ΥΓΡΟ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΨΥΞΗΣ ΚΙΝΗΤΗΡΩΝ "συμπυκνωμένο"
	700
	ΛΙΤΡΑ
	1540

	16
	ΑΠΙΟΝΙΣΜΕΝΟ ΝΕΡΟ
	300
	ΛΙΤΡΑ
	120

	17
	ΣΤΟΥΠΙ ΛΕΥΚΟ
	50
	ΚΙΛΑ
	109

	 
	 
	 
	 
	 

	 
	ΣΥΝΟΛΟ
	 
	 
	15884,6

	 
	ΦΠΑ 23%
	 
	 
	3653,46

	 
	ΓΕΝ. ΣΥΝΟΛΟ
	 
	 
	19538,06


	Λαμβάνοντας υπ' όψη τις ανάγκες του Δήμου θα απαιτηθούν οι πιο κάτω ποσότητες ανά είδος λιπαντικού για το έτος 2017.

	Α/Α
	ΤΥΠΟΣ ΛΙΠΑΝΤΙΚΟΥ
	ΠΟΣΟΤΗΤΑ
	ΜΟΝ. ΜΕΤΡ.
	ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΗ ΔΑΠΑΝΗ 2017

	1
	ΛΙΠΑΝΤΙΚΟ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΚΙΝΗΤΗΡΩΝ  - ΒΕΝΖΙΝΟΚΙΝΗΤΗΡΩΝ SAE 15W/40
	1000
	ΛΙΤΡΑ
	4300

	2
	ΛΙΠΑΝΤΙΚΟ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΚΙΝΗΤΗΡΩΝ  - ΒΕΝΖΙΝΟΚΙΝΗΤΗΡΩΝ SAE 20W/50
	400
	ΛΙΤΡΑ
	1720

	3
	ΛΙΠΑΝΤΙΚΟ ΚΙΝΗΤΗΡΩΝ ΕΠΙΒΑΤΙΚΩΝ ΗΜΙΣΥΝΘΕΤΟ SAE 10W/40
	300
	ΛΙΤΡΑ
	2100

	4
	ΛΙΠΑΝΤΙΚΟ 2Τ ΔΙΧΡΟΝΩΝ ΚΙΝΗΤΗΡΩΝ "χρωματιστό" API TC JACO FC
	200
	ΛΙΤΡΑ
	1000

	5
	ΛΙΠΑΝΤΙΚΟ ΚΙΒΩΤΙΩΝ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ & ΔΙΑΦΟΡΙΚΩΝ ΒΑΛΒΟΛΙΝΗ SAE 75W90
	150
	ΛΙΤΡΑ
	1200

	6
	ΛΙΠΑΝΤΙΚΟ ΚΙΒΩΤΙΩΝ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ & ΔΙΑΦΟΡΙΚΩΝ ΒΑΛΒΟΛΙΝΗ SAE 80W90
	600
	ΛΙΤΡΑ
	3000

	7
	ΛΙΠΑΝΤΙΚΟ ΑΥΤΟΜΑΤΩΝ ΚΙΒΩΤΙΩΝ - ΤΙΜΟΝΙΩΝ - ΑΝΑΤΡΟΠΩΝ "κόκκινο"
	400
	ΛΙΤΡΑ
	2000

	8
	ΛΙΠΑΝΤΙΚΟ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΚΥΚΛΩΜΑΤΩΝ & ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ SAE 10W30
	100
	ΛΙΤΡΑ
	500

	9
	ΛΙΠΑΝΤΙΚΟ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΚΥΚΛΩΜΑΤΩΝ & ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ SAE 10W
	300
	ΛΙΤΡΑ
	1500

	10
	ΛΙΠΑΝΤΙΚΟ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ISO 68
	1000
	ΛΙΤΡΑ
	3800

	11
	ΛΙΠΑΝΤΙΚΟ ΚΙΝΗΤΗΡΩΝ ΕΠΙΒΑΤΙΚΩΝ SAE 5W30 
	80
	ΛΙΤΡΑ
	480

	12
	ΛΙΠΑΝΤΙΚΟ ΓΡΑΣΟΣ ΛΙΘΙΟΥ NLGI 2-3
	150
	ΛΙΤΡΑ
	1050

	13
	ΥΓΡΑ ΦΡΕΝΩΝ & ΣΥΜΠΛΕΚΤΩΝ dot 4
	30
	ΛΙΤΡΑ
	150

	14
	ΥΓΡΟ ΨΕΚΑΣΜΟΥ ADBLUE πριν από τον καταλύτη SCR
	400
	ΛΙΤΡΑ
	400

	15
	ΑΝΤΙΨΥΚΤΙΚΟ ΥΓΡΟ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΨΥΞΗΣ ΚΙΝΗΤΗΡΩΝ "συμπυκνωμένο"
	200
	ΛΙΤΡΑ
	800

	16
	ΑΠΙΟΝΙΣΜΕΝΟ ΝΕΡΟ
	200
	ΛΙΤΡΑ
	120

	17
	ΣΤΟΥΠΙ ΛΕΥΚΟ
	80
	ΚΙΛΑ
	240

	 
	 
	 
	 
	 


	 
	ΣΥΝΟΛΟ
	 
	 
	24360

	 
	ΦΠΑ 24%
	 
	 
	5846,4

	 
	ΓΕΝ. ΣΥΝΟΛΟ
	 
	 
	30206,4


Λαμβάνοντας υπ' όψη τις ανάγκες του Δήμου θα απαιτηθούν οι πιο κάτω ποσότητες ανά είδος λιπαντικού για το έτος 2018.

	/Α
	ΤΥΠΟΣ ΛΙΠΑΝΤΙΚΟΥ
	ΠΟΣΟΤΗΤΑ
	ΜΟΝ. ΜΕΤΡ.
	ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΗ ΔΑΠΑΝΗ 2017

	1
	ΛΙΠΑΝΤΙΚΟ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΚΙΝΗΤΗΡΩΝ  - ΒΕΝΖΙΝΟΚΙΝΗΤΗΡΩΝ SAE 15W/40
	1000
	ΛΙΤΡΑ
	4300

	2
	ΛΙΠΑΝΤΙΚΟ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΚΙΝΗΤΗΡΩΝ  - ΒΕΝΖΙΝΟΚΙΝΗΤΗΡΩΝ SAE 20W/50
	400
	ΛΙΤΡΑ
	1720

	3
	ΛΙΠΑΝΤΙΚΟ ΚΙΝΗΤΗΡΩΝ ΕΠΙΒΑΤΙΚΩΝ ΗΜΙΣΥΝΘΕΤΟ SAE 10W/40
	300
	ΛΙΤΡΑ
	2100

	4
	ΛΙΠΑΝΤΙΚΟ 2Τ ΔΙΧΡΟΝΩΝ ΚΙΝΗΤΗΡΩΝ "χρωματιστό" API TC JACO FC
	200
	ΛΙΤΡΑ
	1000

	5
	ΛΙΠΑΝΤΙΚΟ ΚΙΒΩΤΙΩΝ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ & ΔΙΑΦΟΡΙΚΩΝ ΒΑΛΒΟΛΙΝΗ SAE 75W90
	150
	ΛΙΤΡΑ
	1200

	6
	ΛΙΠΑΝΤΙΚΟ ΚΙΒΩΤΙΩΝ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ & ΔΙΑΦΟΡΙΚΩΝ ΒΑΛΒΟΛΙΝΗ SAE 80W90
	600
	ΛΙΤΡΑ
	3000

	7
	ΛΙΠΑΝΤΙΚΟ ΑΥΤΟΜΑΤΩΝ ΚΙΒΩΤΙΩΝ - ΤΙΜΟΝΙΩΝ - ΑΝΑΤΡΟΠΩΝ "κόκκινο"
	400
	ΛΙΤΡΑ
	2000

	8
	ΛΙΠΑΝΤΙΚΟ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΚΥΚΛΩΜΑΤΩΝ & ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ SAE 10W30
	100
	ΛΙΤΡΑ
	500

	9
	ΛΙΠΑΝΤΙΚΟ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΚΥΚΛΩΜΑΤΩΝ & ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ SAE 10W
	300
	ΛΙΤΡΑ
	1500

	10
	ΛΙΠΑΝΤΙΚΟ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ISO 68
	1000
	ΛΙΤΡΑ
	3800

	11
	ΛΙΠΑΝΤΙΚΟ ΚΙΝΗΤΗΡΩΝ ΕΠΙΒΑΤΙΚΩΝ SAE 5W30 
	80
	ΛΙΤΡΑ
	480

	12
	ΛΙΠΑΝΤΙΚΟ ΓΡΑΣΟΣ ΛΙΘΙΟΥ NLGI 2-3
	150
	ΛΙΤΡΑ
	1050

	13
	ΥΓΡΑ ΦΡΕΝΩΝ & ΣΥΜΠΛΕΚΤΩΝ dot 4
	30
	ΛΙΤΡΑ
	150

	14
	ΥΓΡΟ ΨΕΚΑΣΜΟΥ ADBLUE πριν από τον καταλύτη SCR
	400
	ΛΙΤΡΑ
	400

	15
	ΑΝΤΙΨΥΚΤΙΚΟ ΥΓΡΟ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΨΥΞΗΣ ΚΙΝΗΤΗΡΩΝ "συμπυκνωμένο"
	200
	ΛΙΤΡΑ
	800

	16
	ΑΠΙΟΝΙΣΜΕΝΟ ΝΕΡΟ
	200
	ΛΙΤΡΑ
	120

	17
	ΣΤΟΥΠΙ ΛΕΥΚΟ
	80
	ΚΙΛΑ
	240

	 
	 
	 
	 
	 

	 
	ΣΥΝΟΛΟ
	 
	 
	24360

	 
	ΦΠΑ 24%
	 
	 
	5846,4

	 
	ΓΕΝ. ΣΥΝΟΛΟ
	 
	 
	30206,4


Β) Ν.Π.Δ.Δ. Κοινωνικής Μέριμνας, Αλληλεγγύης, Αθλητισμός

Σχετ. το με αρ. πρωτ. 254/2017 έγγραφο του Ν.Π.Δ.Δ.
 Α)Το έτος 2016 στο ΝΠΔΔ δαπανήθηκαν τα πιο κάτω ποσά για την προμήθεια   

     καυσίμων για τη θέρμανση των κτιρίων.

	Α/Α
	ΚΑΥΣΙΜΟ
	ΠΟΣΟΤΗΤΑ(lt)
	ΔΑΠΑΝΗ (ΜΕ Φ.Π.Α.)

	1
	ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ
	≈6.500
	6.201,00

	2
	ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΚΙΝΗΣΗΣ
	-
	0

	
	ΣΥΝΟΛΟ
	
	6.201,00

	
	
	
	


Επιπλέον  πετρελαίου για το 2016 καλύφθηκε από δωρεά Μ.Κ.Ο. (≈5000 lt)

Συνολικά το 2016 καταναλώθηκαν από το ΝΠΔΔ περίπου 11.500 lt   
Β) Για το έτος 2017 για την προμήθεια πετρελαίου θέρμανσης και πετρελαίου 

     κίνησης προϋπολογίζεται ότι θα χρειαστούν οι πιο κάτω ποσότητες

	Α/Α
	ΚΑΥΣΙΜΟ
	ΠΟΣΟΤΗΤΑ(λίτρα)
	ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΗ ΔΑΠΑΝΗ (ΜΕ Φ.Π.Α)

	1
	ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ
	15.000
	15.000,00

	2
	ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΚΙΝΗΣΗΣ
	1.000
	1.200,00

	
	ΣΥΝΟΛΟ
	
	

	
	ΦΠΑ 24%
	
	

	
	ΓΕΝ. ΣΥΝΟΛΟ
	
	16.200,00


Γ) Για το έτος 2018 για την προμήθεια πετρελαίου θέρμανσης και πετρελαίου 

     κίνησης προϋπολογίζεται να απαιτηθούν οι πιο κάτω ποσότητες
	Α/Α
	ΚΑΥΣΙΜΟ
	ΠΟΣΟΤΗΤΑ(λίτρα)
	ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΗ ΔΑΠΑΝΗ (ΜΕ Φ.Π.Α)

	1
	ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ
	15.000
	15.000,00

	2
	ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΚΙΝΗΣΗΣ
	1.000
	1.200,00

	
	ΣΥΝΟΛΟ
	
	

	
	ΦΠΑ 24%
	
	

	
	ΓΕΝ. ΣΥΝΟΛΟ
	
	16.200,00


Γ) Α΄ Βάθμια Σχολική Επιτροπή του Δήμου  
Σχετ. το με αρ. πρωτ. 232/2017 έγγραφο 
Το έτος 2016 για την προμήθεια πετρελαίου θέρμανσης για τις ανάγκες των Σχολικών Μονάδων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης δαπανήθηκαν τα πιο κάτω ποσά.

	Α/Α
	ΚΑΥΣΙΜΟ
	ΠΟΣΟΤΗΤΑ(λίτρα)
	ΔΑΠΑΝΗ(με ΦΠΑ) €

	1
	ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ
	51.200
	40.960

	
	ΣΥΝΟΛΟ
	51.200
	40.960


Για το έτος 2017 για την προμήθεια πετρελαίου θέρμανσης για τις ανάγκες των Σχολικών Μονάδων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης προϋπολογίζεται να απαιτηθούν οι πιο κάτω ποσότητες

	Α/Α
	ΚΑΥΣΙΜΟ
	ΠΟΣΟΤΗΤΑ(λίτρα)
	ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΗ ΔΑΠΑΝΗ (με ΦΠΑ 24%) €

	1
	ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ
	49400
	49400

	
	ΣΥΝΟΛΟ
	49400
	49400


Για το έτος 2018 για την προμήθεια πετρελαίου θέρμανσης για τις ανάγκες των Σχολικών Μονάδων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης προϋπολογίζεται να απαιτηθούν οι πιο κάτω ποσότητες

	Α/Α
	ΚΑΥΣΙΜΟ
	ΠΟΣΟΤΗΤΑ(λίτρα)
	ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΗ ΔΑΠΑΝΗ (με ΦΠΑ 24%) €

	1
	ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ
	49400
	49400

	
	ΣΥΝΟΛΟ
	49400
	49400


Δ) Β΄ Βάθμια Σχολική Επιτροπή του Δήμου  
Σχετ. το με αρ. πρωτ. 253/2017 έγγραφο 
Το έτος 2016 για τις ανάγκες των Σχολικών Μονάδων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης καταναλώθηκαν  οι πιο κάτω ποσότητες πετρελαίου θέρμανσης.

	Α/Α
	ΚΑΥΣΙΜΟ
	ΠΟΣΟΤΗΤΑ(λίτρα)

	1
	ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ
	29.000

	
	ΣΥΝΟΛΟ
	29.000


Για το έτος 2017 για την προμήθεια πετρελαίου θέρμανσης για τις ανάγκες των Σχολικών Μονάδων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης προϋπολογίζεται να απαιτηθούν οι πιο κάτω ποσότητες.

	Α/Α
	ΚΑΥΣΙΜΟ
	ΠΟΣΟΤΗΤΑ(λίτρα)
	ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΗ ΔΑΠΑΝΗ (με ΦΠΑ 24%) €

	1
	ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ
	35000
	35000

	
	ΣΥΝΟΛΟ
	35000
	35000


Για το έτος 2018 για την προμήθεια πετρελαίου θέρμανσης για τις ανάγκες των Σχολικών Μονάδων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης προϋπολογίζεται να απαιτηθούν οι πιο κάτω ποσότητες

	Α/Α
	ΚΑΥΣΙΜΟ
	ΠΟΣΟΤΗΤΑ(λίτρα)
	ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΗ ΔΑΠΑΝΗ (με ΦΠΑ 24%) €

	1
	ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ
	35000
	35000

	
	ΣΥΝΟΛΟ
	35000
	35000





	                   [image: image4.wmf]


           ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                    Αριθ. Μελέτης   02 / 2017  

ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ                                                                               

ΔΗΜΟΣ ΙΣΤΙΑΙΑΣ - ΑΙΔΗΨΟΥ                                                         .

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ                                          «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ   

ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ                                  ΚΑΥΣΙΜΩΝ & ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ                                                                                

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ                                         ΓΙΑ ΤΑ ΕΤΗ 1017 & 2018»

Ταχ. Δ/νση : Ιστιαία                                                                                     

             Τ.Κ. 34200                                                                                                                      
ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

ΟΜΑΔΑ  Α :  ΚΑΥΣΙΜA
	 Α/Α
	ΦΟΡΕΑΣ
	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΕΙΔΟΥΣ
	ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ
	ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ
	ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ ΣΕ ΕΥΡΩ
	ΔΑΠΑΝΗ

	 
	
	
	
	
	
	

	1.
	ΔΗΜΟΣ
	ΒΕΝΖΙΝΗ ΑΜΟΛΥΒΔΗ
	ΛΙΤΡΟ
	40.000
	1,245
	49.800,00

	2.
	ΔΗΜΟΣ
	ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΚΙΝΗΣΗΣ
	ΛΙΤΡΟ
	332.000
	1,028
	341.296,00

	
	
	
	
	
	
	

	3.
	ΔΗΜΟΣ
	ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ
	ΛΙΤΡΟ
	20.000
	0,80
	16.000,00

	
	
	
	
	
	
	

	4.
	Ν.Π.Δ.Δ.
	ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ
	ΛΙΤΡΟ
	30.000
	0,80
	24.000,00

	5.
	Ν.Π.Δ.Δ.
	ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΚΙΝΗΣΗΣ
	ΛΙΤΡΟ
	2.000
	1,028
	2.056,00

	6.
	Α/ΘΜΙΑ

ΕΚΠΑΙΔ
	ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ
	ΛΙΤΡΟ
	98.800
	0,80
	79.040,00

	7.
	Β/ΘΜΙΑ

ΕΚΠΑΙΔ
	ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ
	ΛΙΤΡΟ
	70.000
	0,80
	56.000,00

	
	 
	
	
	
	ΑΘΡΟΙΣΜΑ
	568.192,00

	
	 
	
	
	
	Φ.Π.Α. 24%
	136.366,08

	
	 
	
	
	ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ Α'
	704.558,08


ΟΜΑΔΑ   Β:  ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ
ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2017 & 2018
	Α/Α
	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΕΙΔΟΥΣ
	ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ
	ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ
	ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ ΣΕ ΕΥΡΩ
	ΔΑΠΑΝΗ

	1
	ΛΙΠΑΝΤΙΚΟ     ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΚΙΝΗΤΗΡΩΝ ΒΕΝΖΙΝΟΚΙΝΗΤΗΡΩΝ               
SAE 15W/40
	lit
	2000
	4,30
	8.600,00

	2
	ΛΙΠΑΝΤΙΚΟ               ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΚΙΝΗΤΗΡΩΝ ΒΕΝΖΙΝΟΚΙΝΗΤΗΡΩΝ                        
SAE 20W/50
	lit
	800
	4,30
	3.440,00

	3
	ΛΙΠΑΝΤΙΚΟ                                 ΚΙΝΗΤΗΡΩΝ ΕΠΙΒΑΤΙΚΩΝ ΗΜΙΣΥΝΘΕΤΙΚΟ                                   
SAE 10W/40
	lit
	600
	7,00
	4.200,00

	4
	ΛΙΠΑΝΤΙΚΟ 2Τ 
 ΔΙΧΡΟΝΩΝ ΚΙΝΗΤΗΡΩΝ «χρωματιστό» ΑΡΙ ΤC JACO FC
	lit
	400
	5,00
	2000,00

	5
	ΛΙΠΑΝΤΙΚΟ ΚΙΒΩΤΙΩΝ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ & ΔΙΑΦΟΡΙΚΩΝ ΣΥΝΘΕΤΙΚΗ ΒΑΛΒΟΛΙΝΗ                                           SAE 75W90
	lit
	300
	8,00
	2.400,00

	 6
	ΛΙΠΑΝΤΙΚΟ                                                               ΚΙΒΩΤΙΩΝ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ & ΔΙΑΦΟΡΙΚΩΝ ΒΑΛΒΟΛΙΝΗ                                                                            SΑΕ 80W90
	lit
	1.200
	5,00
	6.000,00

	7
	ΛΙΠΑΝΤΙΚΟ                                                            ΑΥΤΟΜΑΤΩΝ ΚΙΒΩΤΙΩΝ  - ΤΙΜΟΝΙΩΝ – ΑΝΑΤΡΟΠΩΝ     «Κόκκινο»                                             
	lit
	800
	5,00
	4.000,00

	8
	ΛΙΠΑΝΤΙΚΟ                                                              ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΚΥΚΛΩΜΑΤΩΝ & ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ                                            SΑΕ 10W/30
	lit
	200
	5,00
	1.000,00

	 9
	ΛΙΠΑΝΤΙΚΟ                                                   ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΚΥΚΛΩΜΑΤΩΝ & ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ     ΚΙΝΗΣΗΣ                                                  SΑΕ 10W
	lit
	600
	5,00
	3.000,00

	10
	ΛΙΠΑΝΤΙΚΟ                                                            ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ                                            IS0 68
	lit
	2.000
	3,80
	7.600,00

	11
	ΛΙΠΑΝΤΙΚΟ ΚΙΝΗΤΗΡΩΝ ΕΠΙΒΑΤΗΓΩΝ                                 SΑΕ 5 W /30
	lit
	160
	6,00
	960,00

	12
	ΛΙΠΑΝΤΙΚΟ                                                                                                ΓΡΑΣΟΣ ΛΙΘΙΟΥ                                                                                           NLGI 2-3
	lit
	300
	7,00
	2.100,00

	13
	ΥΓΡΑ ΦΡΕΝΩΝ                                                                          & ΣΥΜΠΛΕΚΤΩΝ dot 4
	lit
	60
	5,00
	300,00

	 14
	ΥΓΡΟ ΨΕΚΑΣΜΟΥ                                                                    ADBLUE                                                                                       πριν από τον καταλύτη SCR
	lit
	800
	1,00
	800,00

	15
	AΝΤΙΨΥΚTIKO ΥΓΡΟ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΨΥΞHΣ ΚΙΝΗΤΗΡΩΝ                                                       «Συμπυκνωμένο»
	lit
	400
	4,00
	1.600,00

	16
	ΑΠΙΟΝΙΣΜΕΝΟ ΝΕΡΟ
	lit
	400
	0,60
	240,00

	17
	ΣΤΟΥΠΙ  ΛΕΥΚΟ
	Kg
	160
	3,0
	480,00

	ΣΥΝΟΛΟ
	48.720,00

	ΦΠΑ  24 % 
	11.692,80

	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ σε €
	60.412,80


	ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

	ΟΜΑΔΑ  Α :  ΚΑΥΣΙΜA

	568.192,00

	ΟΜΑΔΑ   Β:  ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ


	48.720,00

	ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 
	616.912,00

	ΦΠΑ  24 %
	148.058,88

	ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΗΣ
	764.970,88


- Οι ενδεικτικές τιμές μονάδος δεν συμπεριλαμβάνουν ΦΠΑ 24%.

- Προσοχή!! Στο Τιμολόγιο Προσφοράς τιμές μονάδος που θα υπερβαίνουν τις ενδεικτικές τιμές μονάδος της μελέτης θα χαρακτηρίζονται μη αποδεκτές και θα απορρίπτονται.    

- Προσοχή!! Προσφορές που δεν θα περιλαμβάνουν το σύνολο των ειδών των ομάδων του ενδεικτικού προϋπολογισμού, θα χαρακτηρίζονται μη αποδεκτές και θα απορρίπτονται.    
Στον διαγωνισμό γίνονται δεκτές προσφορές για το σύνολο των ειδών των ομάδων της μελέτης
Το τιμολόγιο προσφοράς να συνταχθεί σύμφωνα με το υπόδειγμα της μελέτη.                                

	           [image: image5.wmf]


ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                    Αριθ. Μελέτης   02 / 2017  

ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ                                                                               

ΔΗΜΟΣ ΙΣΤΙΑΙΑΣ - ΑΙΔΗΨΟΥ                                                         .

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ                                         « ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ   

ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ                                  ΚΑΥΣΙΜΩΝ & ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ                                                                                
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ                                          ΓΙΑ ΤΑ ΕΤΗ 2017 & 2018»
Ταχ. Δ/νση : Ιστιαία                                                                                     

 Τ.Κ. 34200    
              ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ 

Tης   Επιχείρησης  ………………………………………………………………………. 

 με έδρα  ……
οδός ………………………………………………………. ,  αριθμ. ………………….

Πόλη  ………………………………………………………,    Τ.Κ. …………………….

Τηλέφωνο :  ……………………………………………...,    fax : …………………………

Α.Φ.Μ. : …………………………………………. ,  Δ.Ο.Υ. :…………………………………                              

             ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ  :   ……………………………….
                                ΣΦΡΑΓΙΔΑ                                            ΥΠΟΓΡΑΦΗ 

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ  ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΟΜΑΔΑΣ  Α  ΚΑΥΣΙΜΩΝ
	 Α/Α
	ΕΙΔΟΣ ΚΑΥΣΙΜΟΥ 
	ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΚΠΤΩΣΗΣ ΣΕ ΑΚΕΡΑΙΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ  [ % ] 



	
	
	ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΩΣ 
	ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ 

	 
	
	
	

	1.
	ΒΕΝΖΙΝΗ ΑΜΟΛΥΒΔΗ


	
	

	2.
	ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΚΙΝΗΣΗΣ
	
	

	
	
	
	

	3.
	ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ
	
	

	
	
	
	


           Ο  Φ.Π.Α .  για τα παραπάνω είδη είναι   24% 


                                                ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ  ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ        

                                                 ΟΜΑΔΑΣ  Β  ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ
	Α/Α
	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ
	Μ.Μ
	ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ
	ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ [€]
	ΔΑΠΑΝΗ



	1
	ΛΙΠΑΝΤΙΚΟ                                                                 ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΚΙΝΗΤΗΡΩΝ ΒΕΝΖΙΝΟΚΙΝΗΤΗΡΩΝ                       

 SAE 15W /40
	lit
	2000
	
	

	2
	ΛΙΠΑΝΤΙΚΟ                                                                         ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΚΙΝΗΤΗΡΩΝ ΒΕΝΖΙΝΟΚΙΝΗΤΗΡΩΝ                                 SAE 20W /50
	lit
	800
	
	

	3
	ΛΙΠΑΝΤΙΚΟ                                                                ΚΙΝΗΤΗΡΩΝ ΕΠΙΒΑΤΙΚΩΝ ΗΜΙΣΥΝΘΕΤΙΚΟ            

SAE 10W40                                           
	lit
	600


	
	

	4
	ΛΙΠΑΝΤΙΚΟ  2Τ                                                          ΔΙΧΡΟΝΩΝ ΚΙΝΗΤΗΡΩΝ     «χρωματιστό»                                 ΑΡΙ ΤC  JACO FC

	lit
	400
	
	

	5
	ΛΙΠΑΝΤΙΚΟ                                                                ΚΙΒΩΤΙΩΝ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ & ΔΙΑΦΟΡΙΚΩΝ   ΣΥΝΘΕΤΙΚΗ ΒΜΒΟΛΙΝΗ   SΑΕ 75W90

	lit
	300
	
	

	6
	ΛΙΠΑΝΤΙΚΟ                                                               ΚΙΒΩΤΙΩΝ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ & ΔΙΑΦΟΡΙΚΩΝ ΒΑΛΒΟΛΙΝΗ                                                                            SΑΕ 80W90
	      lit 
	1200
	
	

	7
	ΛΙΠΑΝΤΙΚΟ                                                            ΑΥΤΟΜΑΤΩΝ ΚΙΒΩΤΙΩΝ  - ΤΙΜΟΝΙΩΝ – ΑΝΑΤΡΟΠΩΝ     «Κόκκινο»                                             
	lit
	800
	
	

	8
	ΛΙΠΑΝΤΙΚΟ                                                              ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΚΥΚΛΩΜΑΤΩΝ & ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ                                                      SΑΕ 10 W /30
	lit
	200
	
	

	9
	ΛΙΠΑΝΤΙΚΟ  ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΚΥΚΛΩΜΑΤΩΝ & ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ     ΚΙΝΗΣΗΣ                                                  SΑΕ 10W
	lit
	600
	
	

	10
	ΛΙΠΑΝΤΙΚΟ                                                            ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ  IS0 68
	lit
	2000
	
	

	11
	ΛΙΠΑΝΤΙΚΟ ΚΙΝΗΤΗΡΩΝ ΕΠΙΒΑΤΗΓΩΝ SΑΕ 5 W /30
	lit
	160
	
	

	12
	ΛΙΠΑΝΤΙΚΟ  ΓΡΑΣΟΣ ΛΙΘΙΟΥ                                                                                           NLGI 2-3
	lit
	300
	
	

	13
	ΥΓΡΑ ΦΡΕΝΩΝ   & ΣΥΜΠΛΕΚΤΩΝ dot 4
	lit
	60
	
	

	14
	ΥΓΡΟ ΨΕΚΑΣΜΟΥ  ADBLUE                                                                                       πριν από τον καταλύτη SCR
	lit
	800
	
	

	15
	AΝΤΙΨΥΚTIKO ΥΓΡΟ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΨΥΞHΣ ΚΙΝΗΤΗΡΩΝ                                                       «Συμπυκνωμένο»
	lit
	400
	
	

	16
	ΑΠΙΟΝΙΣΜΕΝΟ ΝΕΡΟ
	lit
	400
	
	

	17
	ΣΤΟΥΠΙ  ΛΕΥΚΟ
	Κg
	160
	
	

	                                                                                            ΣΥΝΟΛΟ  ΔΑΠΑΝΗΣ   (ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΩΣ)    
	

	                                                                                                                                          ΦΠΑ 24 % 
	

	                              ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ  ΟΜΑΔΑΣ Β ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ   (ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΩΣ)
	

	

	  ΣΥΝΟΛΟ  ΔΑΠΑΝΗΣ   ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ                                                                                                                                         
	

	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ  
ΟΜΑΔΑΣ Β ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ   ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ 
	




                                                                                

ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ & ΠΡΟΣΘΕΤΩΝ  ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ  2017&2018
	ΠΙΝΑΚΑΣ   1. 

	Α/Α
	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ
	ΖΗΤΟΥΜΕΝΗ ΠPOΔlAΓPAΦH
	ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ
( Μάρκα - ονομασία - προδιαγραφές προσφερόμενου Λιπαντικού - Πρόσθετου κ.τ.λ )
	ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

	1.
	ΛΙΠΑΝΤΙΚΟ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΚΙΝΗΤΗΡΩΝ ΒΕΝΖΙΝΟΚΙΝΗΤΗΡΩΝ                  SAE 15W/40
	SAE 15W/40                              ACEA Α3/Β3/Ε7                 APISL/CI-4                                   ΜΒ 228.3/229.1 CAT                    ECF-1/ECF-2 GLOBAL DHD-1             Συσκευασία βαρέλι σε Iit
	
	

	2.
	ΛΙΠΑΝΤΙΚΟ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΚΙΝΗΤΗΡΩΝ - ΒΕΝΖΙΝΟΚΙΝΗΤΗΡΩΝ                     SAE 20W/50
	SAE 20W /50                             ACEA Α3/Β3/Ε7                    APISL/CI-4                                    ΜΒ 228.3/229.1                           CAT ECF-1/ECF-2                GLOBAL DHD-1                Συσκευασία βαρέλι σε Iit
	
	

	3.
	ΛΙΠΑΝΤΙΚΟ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΚΙΝΗΤΗΡΩΝ - ΒΕΝΖΙΝΟΚΙΝΗΤΗΡΩΝ ΕΠΙΒΑΤΙΚΩΝ ΗΜΙΣΥΝΘΕΤΙΚΟ SAE 10W40                   
	SAE 10W40                               ACEA Α3/Β4                               ΑΡΙ SL/CF                                       ΜΒ 229.1                          Συσκευασία βαρέλι σε Iit
	
	

	4.
	ΛΙΠΑΝΤΙΚΟ 2Τ ΔΙΧΡΟΝΩΝ ΚΙΝΗΤΗΡΩΝ                                 API TC JACO FC
	ΑΡΙ TC                                  JACO FC                             «χρωματιστό»                  Συσκευασία δοχείο  του 1Iit                                     
	
	

	5.
	ΛΙΠΑΝΤΙΚΟ                            ΚΙΒΩΤΙΩΝ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ & ΔΙΑΦΟΡΙΚΩΝ                    ΣΥΝΘΕΤΙΚΗ ΒΑΛΒΟΛΙΝΗ            SAE 75W90
	SAE 75W90                                    ΑΡΙ GL-5                                     SAE J 2360                                (MIL-L-PRF-21Ο5Ε)                                              ZF TE-ML 02Β,05Β,07Α, 12B,16F,17B ΜΒ 235.11 ΜΑΝ 3343 SL ΜΤ-1 Scania STO: 1 Συσκευασία βαρέλι σε Iit
	
	

	6.
	ΛΙΠΑΝΤΙΚΟ                              ΚΙΒΩΤΙΩΝ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ & ΔΙΑΦΟΡΙΚΩΝ ΒΑΛΒΟΛΙΝΗ                                   SAE 80W90
	SAE 80W90                                   ΑΡΙ GL 5 MIL-L-2105 D               ΜΒ 235.0 ZF TE-ML:                   05/ Α,07 / Α,Ο12Α16C/D,17B           Συσκευασία βαρέλι σε Iit
	
	

	7.
	ΛΙΠΑΝΤΙΚΟ                       ΑΥΤΟΜΑΤΩΝ ΚΙΒΩΤΙΩΝ- ΤΙΜΟΝΙΩΝ – ΑΝΑΤΡΟΠΩΝ «Κόκκινο»
	GM DEXRON ΠΙ                     ALLISON C-4                           FORD MERCON ΜΒ 236.1 Συσκευασία βαρέλι σε Iit
	
	

	8.
	ΛΙΠΑΝΤΙΚΟ                  ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΚΥΚΛΩΜΑΤΩΝ& ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ                                 SAE 10W/ 30
	SAE 10 W/ 30                                 CAT ΤΟ-4 ALLICON C-4 Συσκευασία βαρέλι σε Iit
	
	

	9.
	ΛΙΠΑΝΤΙΚΟ                    ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΚΥΚΛΩΜΑΤΩΝ & ΣΥΠΗΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ                                       SΑΕ 10W
	SAE 10W                                   CAT ΤΟ-4                            ALLISON C-4                  Συσκευασία βαρέλι σε Iit
	
	

	10.
	ΛΙΠΑΝΤΙΚΟ                   ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ                           IS0 68
	IS0 68                                          DΙΝ 51524 part 2 ΗLΡ DENISON HF-2                     VICKERS M-2950-S             AFNOR 48603                 Συσκευασία βαρέλι σε Iit
	
	

	11.
	ΛΙΠΑΝΤΙΚΟ ΚΙΝΗΤΗΡΩΝ ΕΠΙΒΑΤΗΓΩΝ SAE 5W/ 30
	SAE 5W/30                              ACEA Α3/Β3/Ε7                 APISL/CI-4                                   ΜΒ 228.3/229.1 CAT                    ECF-1/ECF-2 GLOBAL DHD-1             Συσκευασία βαρέλι σε Iit
	
	

	12.
	ΛΙΠΑΝΤΙΚΟ                                                                                                ΓΡΑΣΟΣ ΛΙΘΙΟΥ                                                                                           NLGI 2-3
	ΓΡΑΣΟΣ ΛΙΘΙΟΥ                                                                                           NLGI 2-3                                 ASTH D – 4950                   LB/GB
	
	

	13.
	ΥΓΡΑ  ΦΡΕΝΩΝ                                & ΣΥΜΠΛΕΚΤΩΝ
	ΣΥΝΘΕΤΙΚΑ                              DΟΤ4 SAE J1703                         ISO 4925 FMVSS 116 DΟΤ - 4 Συσκευασία δοχείο των 250m Ι
	
	

	14.
	  ΥΓΡΟ ΨΕΚΑΣΜΟΥ              ADBLUE                                         πριν από τον καταλύτη SCR
	Συμμόρφωση στους        κινητήρες Eur04- Euro5. DΙΝ 70070, ISO 22241,            Κανονισμοί CEFIC                              Συσκευασία δοχείο των 10 Iit
	
	

	15
	ΑΝΤΙΨΥΚΤΙΚΟ ΥΓΡΟ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΨΥΞHΣ ΚΙΝΗΤΗΡΩΝ            «Συμπυκνωμένο»
	«Συμπυκνωμένο»              ASTM D    FNOR NFR 15-601 BS6580 ΜΒ 325.0         Συσκευασία βαρέλι σε Kg
	
	

	16
	ΑΠΙΟΝΙΣΜΕΝΟ                          ΝΕΡΟ
	ΑΠΙΟΝΙΣΜΕΝΟ ΝΕΡΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΛΥΤΗ
	
	

	17
	ΣΤΟΥΠΙ ΛΕΥΚΟ
	Στουπί λευκό φυσικού χρώματος (ecrou) χωρίς λεύκανση αποτελούμενο από καθαρά μακριά, κτενισμένα και απαλής υφής νήματα. 
	
	


	ΠΙΝΑΚΑΣ   2.

	Α/Α
	ΣΤΟΙΧΕΙΑ     ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ  - ZHTOΥMENA​
	ΑΠΑΝΤΗΣΗ
 ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ
	ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

	1.
	Βεβαίωση για κατάθεση τεχνικής

και οικονομικής προσφοράς για

το σύνολο των ειδών της προμήθειας.


	ΝΑΙ


	ΟΧΙ


	

	2.
	Υπεύθυνη δήλωση που θα αναφέρει ότι αποδέχεται ανεπιφύλακτα τα όρους και τα τεχνικές προδιαγραφές τα διακήρυξης.


	ΝΑΙ


	ΟΧΙ


	

	3.
	Υπεύθυνη δήλωση ότι τα προφερόμενα προϊόντα καλύπτονται από τα απαραίτητα πιστοποιητικά της σειράς 150 9000 (ή άλλα ισοδύναμα) του παραγωγού και οποτεδήποτε ζητηθούν από την υπηρεσία θα προσκομιστούν.

	ΝΑΙ


	ΟΧΙ


	

	4.
	Υπεύθυνη δήλωση ότι: Τα προσφερόμενα λιπαντικά, καλύπτουν τα απαιτήσεις τα υπ. Αριθμ. 176/1994 Aπόφασης Γ.Χ του Κράτους (ΦΕΚ 421/8/6 Ιουνίου 1994), είναι από πρωτογενή υλικά, διαθέτουν έγκριση κυκλοφορίας του Γ.Χ.Κ, η οποία δύναται να προσκομιστεί οποιαδήποτε στιγμή ζητηθεί από την Υπηρεσία.

	ΝΑΙ


	ΟΧΙ


	

	5.
	Υπεύθυνη δήλωση ότι: Δέχονται να σταλούν δείγματα για ποιοτικό έλεγχο των ειδών στο Γενικό Χημείο του Κράτους με έξοδα που θα βαρύνουν τον ίδιο εφόσον κριθεί αυτό αναγκαίο από την Υπηρεσία.

	ΝΑΙ


	ΟΧΙ


	

	6.
	ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ 
Τουλάχιστον δέκα (10) ημέρες από την υπογραφή της σύμβασης ή την Παραγγελία

	ΝΑΙ


	ΟΧΙ


	

	7.
	Τ         
            ΤΟΠΟΣ  ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ 
            Αποθήκες   Δήμου Ιστιαίας - Αιδηψού στην Ιστιαία


	ΝΑΙ


	ΟΧΙ


	

	8.
	Χρόνος εγγύησης ​διατήρησης  
 [τουλάχιστον ένα (1) έτος]


	ΝΑΙ


	ΟΧΙ


	

	9.
	Κατάλογοι - με στοιχεία τεχνικών προδιαγραφών για τα προσφερόμενα είδη δηλ. τα τυπικά φυσικοχημικά χαρακτηριστικά, ειδικό βάρος, ιξώδες, δείκτης ιξώδους, σημείο ανάφλεξης, σημείο ροής και αλκαλικότητας (ΤΒΝ) διάρκεια ζωής λιπαντικού κτλ.
	ΝΑΙ


	ΟΧΙ


	

	10.
	Εγκρίσεις των κατασκευαστών αυτοκινήτων (approval) για τα λιπαντικά ή πρόσθετα - εφ όσον υπάρχουν.


	ΝΑΙ


	ΟΧΙ


	

	11.
	Υπεύθυνη δήλωση για εξυπηρέτηση & τεχνική βοήθεια μετά την πώληση και παροχή στοιχείων τεχνογνωσίας.


	ΝΑΙ


	ΟΧΙ


	

	12.
	              Πελατολόγιο και κατάλογο όλων  των σχετικών προϊόντων που     αντιπροσωπεύουν, με συνολική έκπτωση επί του τιμοκαταλόγου σε περίπτωση που ζητηθεί από το Δήμο κάποιο προϊόν.


	ΝΑΙ


	ΟΧΙ


	

	13.
	Διοργάνωση ενημερωτικού ενημερωτικού  σεμιναρίου με θέματα: 
(λίπανση κινητήρων, προδιαγραφές λαδιών, πρόσθετα λαδιών, δείκτης ιξώδους, αντιστοιχίες προδιαγραφών, καμένα λάδια, μέτρα ασφαλείας σε όσους έρχονται σε επαφή με τα λιπαντικά ή πρόσθετα κ.τ.λ.)

	ΝΑΙ


	ΟΧΙ


	

	14.
	Να συμπληρωθεί και να υποβληθεί  το : 

«Τεχνικό ερωτηματολόγιο λιπαντικών και πρόσθετων»  της μελέτης.

	ΝΑΙ


	ΟΧΙ


	

	


            [image: image6.wmf]
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ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ                                                                               

ΔΗΜΟΣ ΙΣΤΙΑΙΑΣ - ΑΙΔΗΨΟΥ                                                         .

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ                                          «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ   

ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ                                  ΚΑΥΣΙΜΩΝ & ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ                                                                                

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ                                          ΓΙΑ ΤΑ ΕΤΗ 2016 & 2017»
Ταχ. Δ/νση : Ιστιαία                                                                                     

            Τ.Κ. 34200               
ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Η έκθεση  αφορά την προμήθεια «ΚΑΥΣΙΜΩΝ & ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ » για τις ανάγκες λειτουργίας των Υ
Οι τεχνικές προδιαγραφές αφορούν την  Προμήθεια καυσίμων - λιπαντικών & πρόσθετων για τις ανάγκες κίνησης των μεταφορικών μέσων και μηχανημάτων και θέρμανσης του Δήμου και του Ν.Π.Δ.Δ. Κοινωνική Μέριμνα Αλληλεγγύη, Αθλητισμός, καθώς και για την θέρμανση κτιρίων της Α/θμιας & Β/θμιας Εκπαίδευσης.

1. Πετρέλαιο κίνησης

Οι παρούσες προδιαγραφές καλύπτουν τις ελάχιστες απαιτήσεις τις οποίες πρέπει να πληροί το πετρέλαιο κίνησης, το οποίο προορίζεται να χρησιμοποιηθεί στους διάφορους τύπους κινητήρων Diesel. Ειδικότερα, το πετρέλαιο κίνησης θα είναι μίγμα υδρογονανθράκων καθαρό, διαυγές και δεν θα περιέχει νερό ή άλλες ξένες ύλες σε ποσοστά μεγαλύτερα από τα προβλεπόμενα από την απόφαση του Ανωτάτου Χημικού Συμβουλίου 355/2000 «Πετρέλαιο κίνησης, προδιαγραφές και μέθοδοι ελέγχου». Οι εν λόγω υδρογονάνθρακες θα είναι αποστάγματα πετρελαίου ή προϊόντα πυρόλυσης ή και μίγματα αυτών σε τέτοιες αναλογίες, ώστε να πληρούνται όλοι οι όροι της παραπάνω απόφασης. Γενικότερα, οι ιδιότητες του πετρελαίου κίνησης θα είναι αυτές που προβλέπονται από την κείμενη νομοθεσία και περιγράφονται στην παραπάνω απόφαση.

Το πετρέλαιο κίνησης θα έχει το φυσικό του χρώμα χωρίς την προσθήκη χρωστικών ουσιών ή ιχνηθέτη. Οι προβλεπόμενες προδιαγραφές και μέθοδοι ελέγχου του πετρελαίου κίνησης, πάντα σύμφωνα με την απόφαση 355/2000 παρουσιάζονται στους δύο παρακάτω πίνακες :
Πίνακας 1.1

	
	
	Όρια
	
	Μέθοδοι

	Παράμετρος
	Μονάδες
	Ελαχ.
	Μεγ.
	ελέγχου

	Δείκτης κετανίου
	
	46,0
	-
	EN ISO 4264

	Πυκνότητα στους 15 oC
	kg/m3 
	820
	845
	EN ISO 3675

	
	
	
	
	EN ISO 12185/1996

	Σημείο ανάφλεξης
	oC
	55
	-
	EN 22719

	Ανθρακούχο υπόλειμμα (επί 10% υπολείμματος απόσταξης)
	% m/m
	-
	0,30 (α)
	EN ISO 10370

	Τέφρα
	% m/m
	-
	0,01
	EN ISO 6245

	Νερό 
	mg/kg
	-
	200
	Pr EN ISO 12937: 1996

	Διάβρωση χάλκινου ελάσματος
	
	Κλάση 1
	
	EN ISO 2160

	Αντοχή στην οξείδωση
	g/m3 
	-
	25
	EN ISO 12205

	Αιωρούμενα σωματίδια
	mg/kg
	-
	24
	EN ISO 12662

	Λιπαντικότητα, διορθωμένη διάμετρος φθοράς σφαιριδίου 
	μm
	-
	460
	ISO 12156-1

	(wsd 1,4) στους 60 oC
	
	
	
	

	Ιξώδες στους 40 oC
	mm2/s
	2,00
	4,50
	EN ISO 3104

	Απόσταξη: 
	
	
	
	

	Απόσταγμα στους 250 oC
	% (v/v)
	-
	65
	Pr EN ISO 3405: 1998

	Απόσταγμα στους 350 oC
	% (v/v)
	85
	-
	Pr EN ISO 3405: 1998

	Απόσταγμα 95 % (v/v) (β) oC
	
	-
	360
	EN ISO 3405: 1988 (γ)


 (α) Το όριο του ανθρακούχου υπολείμματος του Πίνακα 1 (0,3 % m/m μεγ.) ισχύει για πετρέλαιο στο οποίο δεν έχει γίνει προσθήκη βελτιωτικού καύσεως. Στις περιπτώσεις που το ευρισκόμενο ποσοστό του ανθρακούχου υπολείμματος είναι μεγαλύτερο από το ανωτέρω όριο, θα πρέπει να γίνεται ανίχνευση παρουσίας νιτρικών παραγώγων με τη βοήθεια της μεθόδου EN ISO 13759. Όταν διαπιστώνεται η παρουσία βελτιωτικού καύσεως, τότε δε θα λαμβάνεται υπόψη το όριο αυτό. Πάντως η χρήση προσθέτων δεν απαλλάσσει τα διϋλιστήρια από την απαίτηση του 0,30% m/m μεγ. ανθρακούχου υπολείμματος προ της προσθήκης βελτιωτικών.
(β) Για τον υπολογισμό του δείκτη κετανίου είναι απαραίτητα και τα αποστάγματα 10%, 50% και 90% (v/v).
(γ) Απόφαση Ανωτάτου Χημικού Συμβουλίου 2/2000 (Οδ. 98/70/Ε.Κ. Παράρτημα ΙΙ).

Πίνακας 1.2

	
	
	Όρια
	
	Μέθοδος

	Παράμετρος
	Μονάδα
	Κατηγορία Α (β)
	Κατηγορία C (β)
	ελέγχου

	Θερμοκρασία αποφράξεως ψυχρού φίλτρου (CFPP) (α)
	oC
	+5
	-5
	EN 116


(α) Επιτρέπεται για ένα δεκαπενθήμερο η διατήρηση κατ’ ανοχή του ορίου της προηγούμενης περιόδου. Αυτό δεν ισχύει για τα διυλιστήρια, τα οποία από 1 Οκτωβρίου οφείλουν να παραδίδουν πετρέλαιο με χαρακτηριστικά ροής της Χειμερινής περιόδου.
(β) Όπου :

Κατηγορία Α (Θερινή περίοδος) :
Από 1 / 4 έως 30 / 9 κάθε έτους.

Κατηγορία C (Χειμερινή περίοδος) :
Από 1 / 10 έως 31 / 3 κάθε έτους.

Οι τίτλοι των προτύπων που αναφέρονται στις μεθόδους ελέγχου στους δύο παραπάνω πίνακες παρουσιάζονται αναλυτικά στον παρακάτω πίνακα :

Πίνακας 1.3

	Πρότυπο
	Τίτλος

	EN 116
	Diesel and domestic heating fuels - Determination of cold filter plugging point.

	EN ISO 2160
	Petroleum products - Corrosiveness to copper - Copper strip test.

	EN 1SO 3104
	Petroleum products - Transparent and opaque liquids - Determination of Kinematic viscosity and calculation of dynamic viscosity.

	EN 1SO 3170
	Petroleum liquids – Manual sampling

	EN 1SO 3171
	Petroleum liquids – Automatic pipeline sampling

	PrEN ISO 3405:1998 (ISO/DIS 3405:1998)
	Petroleum products - Determination of distillation characteristics.

	EN ISO 3675:1998
	Crude petroleum and liquid petroleum products - Laboratory determination of density or relative density - Hydrometer method (ISO 3675:1998).

	EN ISO 4259: 1995
	Petroleum products – Determination and application of precision data in relation to methods of test

	EN ISO 4264
	Petroleum products - distillate fuels - Calculation of ketane index.

	EN ISO 6245
	Petroleum products - Determination of ash.

	EN ISO 10370
	Petroleum products - Determination of carbon residue (micro method).

	EN ISO 12185: 1996
	Crude petroleum and petroleum products - Determination of density - oscillating - U- tube method.

	EN ISO 12205
	Petroleum products - Determination of the oxidation stability of distillate fuels

	EN ISO 12662
	Liquid petroleum products - Determination of contamination in middle distillates

	PrEN ISO 12937: 1996
	Petroleum products – Determination of water – Coulometric Karl Fisher titration method

	EN ISO 13759
	Petroleum products – Determination of alkyl nitrate in diesel fuels – Spectrometric method

	EN 22719
	Petroleum products and lubricants - Determination of flash point - Pensky - Martens closed cup method.

	EN ISO 12156-1: 1997
	Diesel fuels – Assessment of lubricity by HFRR (including Cor. 1: 1998)



Η δειγματοληψία του πετρελαίου κίνησης θα γίνεται σύμφωνα με τις απαιτήσεις της 13/85 απόφασης του Ανωτάτου Χημικού Συμβουλίου (ΦΕΚ 314/Β/1985) ή των προτύπων EN ISO 3170 ή EN ISO 3171.

2. Αμόλυβδη βενζίνη

Οι παρούσες προδιαγραφές καλύπτουν τις ελάχιστες απαιτήσεις τις οποίες πρέπει να πληροί η αμόλυβδη βενζίνη, η οποία προορίζεται να χρησιμοποιηθεί στους διάφορους τύπους βενζινοκινητήρων που έχουν σχεδιαστεί να λειτουργούν με αμόλυβδη βενζίνη. Η αμόλυβδη βενζίνη θα έχει το φυσικό της χρώμα χωρίς την προσθήκη οποιασδήποτε χρωστικής ουσίας. Για την εύκολη ανίχνευση της παρουσίας της σε άλλα είδη βενζινών αυτοκινήτων η αμόλυβδη βενζίνη θα ιχνηθετείται με κινιζαρίνη σε ποσοστό 3 χιλιοστόγραμμα ανά λίτρο. Η ποιοτική ανίχνευση και ο ποσοτικός προσδιορισμός της κινιζαρίνης θα γίνονται όπως περιγράφεται στην μέθοδο ΙΡ 298/92.

Για τη βελτίωση των χαρακτηριστικών ποιότητας της αμόλυβδης βενζίνης επιτρέπεται η χρήση προσθέτων. Τα πρόσθετα αυτά πρέπει να μην έχουν επιβλαβείς επιπτώσεις στο περιβάλλον και στους κινητήρες. 

Η προσθήκη θα γίνεται με ευθύνη των εταιρειών εμπορίας πετρελαιοειδών, όσον αφορά την αποτελεσματικότητά τους για το σκοπό για τον οποίο προορίζονται.

Οι εταιρείες προς ενημέρωση, αλλά και για τη δυνατότητα ελέγχου της παρουσίας του προσθέτου στη βενζίνη, υποβάλλουν στη Διεύθυνση Πετροχημικών του Γενικού Χημείου του Κράτους λεπτομερή στοιχεία του προσθέτου, όπως τα φυσικοχημικά του χαρακτηριστικά, τη χημική του σύνθεση, το ποσοστό με το οποίο προστίθεται στο καύσιμο, μέθοδο ελέγχου, τις βελτιώσεις τις οποίες επιφέρει, τα αποτελέσματα εργαστηριακών και μηχανικών δοκιμών, πιστοποιητικό μηχανικών δοκιμών, τα δεδομένα ασφαλείας, δήλωση της εταιρείας αν το πρόσθετο χρησιμοποιείται σε χώρες της Ε. Ε. ή καταγωγής ΕΖΕΣ που είναι συμβαλλόμενα μέρη στη συμφωνία ΕΟΧ. Η τήρηση των στοιχείων του προσθέτου θα γίνεται κατά τρόπο εμπιστευτικό.

Για την προστασία του συστήματος των καταλυτών των αυτοκινήτων απαγορεύεται η προσθήκη στην αμόλυβδη βενζίνη ενώσεων του φωσφόρου. 

Για τον περιορισμό της οξύτητας της αμόλυβδης βενζίνης, η οξύτητα της χρησιμοποιούμενης αιθανόλης δεν θα πρέπει να ξεπερνά τα 0,007% m/m, όταν ελέγχεται σύμφωνα με τη μέθοδο ASTM D 1613/1991.

Οι προβλεπόμενες προδιαγραφές και μέθοδοι ελέγχου της αμόλυβδης βενζίνης, σύμφωνα με την απόφαση του Ανωτάτου Χημικού Συμβουλίου 354/2000 «Αμόλυβδη βενζίνη, προδιαγραφές και 
μέθοδοι ελέγχου», παρουσιάζονται στους δύο παρακάτω πίνακες :
Πίνακας 2.1

	
	
	Όρια
	
	Μέθοδοι

	Παράμετρος
	Μονά δες
	Ελαχ.
	Μεγ.
	ελέγχου

	Πυκνότητα στους 15 oC
	kg/m3 
	720
	775
	EN ISO 3675

	
	
	
	
	EN ISO 12185/1996

	Περιεχόμενα κομιώδη
	Mg/100ml
	-
	5
	EN ISO 6246

	Διάβρωση χάλκινου ελάσματος (3h στους 50o C)
	
	Κλάση 1
	
	EN ISO 2160

	Αντοχή στην οξείδωση
	Λεπτά
	360
	-
	EN ISO 7536

	Εμφάνιση
	
	Καθαρό και διαυγές
	Οπτική παρατήρηση


Πίνακας 2.2

	Παράμετρος
	Μονάδες
	
	
	Όρια
	
	Μέθοδοι

	
	
	
	Κλάση Α (α)
	Κλάση C (α)
	Κλάση C1 (α)
	ελέγχου

	Τάση ατμών
	
	Ελάχ.
	45,0
	50,0
	50,0
	EN 12/1993

	
	kg/m3 
	Μεγ.
	60,0
	80,0
	80,0
	Pr EN 13016-1:1997 (DVPE) (γ)

	% απόσταγμα στους 70 oC Ε70
	% (v/v)
	Ελάχ.
	20,0
	22,0
	22,0
	Pr EN ISO 3405:1998

	
	% (v/v)
	Μεγ.
	48,0
	50,0
	50,0
	(δ)

	% απόσταγμα στους 100 oC Ε100
	% (v/v)
	Ελάχ.
	46,0
	46,0
	46,0
	

	
	% (v/v)
	Μεγ.
	-
	71,0
	71,0
	(δ)

	% απόσταγμα στους 150 oC Ε150
	% (v/v)
	Ελάχ.
	75,0
	75,0
	75,0
	

	
	% (v/v)
	Μεγ.
	-
	-
	-
	

	Τέλος απόσταξης
	oC
	Μεγ.
	210
	210
	210
	Pr EN ISO 3405:1998

	Υπόλειμμα απόσταξης
	% (v/v)
	Μεγ.
	2
	2
	2
	Pr EN ISO 3405:1998

	Δείκτης απόσταξης (VLI) 
	
	
	
	
	
	

	(10VP+7E70) (β)
	
	Μεγ.
	-
	-
	1.050
	


(α) 
Κλάση Α (Θερινή περίοδος) :        Από 1 / 5 έως 30 / 9 κάθε έτους.

Κλάση C (Χειμερινή περίοδος) :
Από 1 / 11 έως 31 / 3 κάθε έτους.

Κλάση C1 (Μεταβατικές περίοδοι) : Ισχύει για τους μήνες Απρίλιο και Οκτώβριο. Με απόφαση της Διεύθυνσης Πετροχημικών του Γενικού Χημείου του Κράτους, σε κρίσιμες περιόδους, δύναται η C1 να παρατείνεται και για τους μήνες Νοέμβριο και Μάρτιο.

(β) όπου: VP = Τάση ατμών

Ε70 = απόσταγμα στους 70ο C.

Επιτρέπεται για ένα δεκαπενθήμερο από την έναρξη ισχύος των εποχιακών προδιαγραφών, η διάθεση στην αγορά, κατ’ ανοχή, βενζίνης με τα χαρακτηριστικά της προηγούμενης περιόδου για την εξάντληση τυχόν αποθεμάτων. Αυτό δεν ισχύει για τα διυλιστήρια, τα οποία οφείλουν να παραδίδουν βενζίνη με τα χαρακτηριστικά της κανονικής περιόδου, όπως καθορίζονται στον ανωτέρω πίνακα.

(γ) Η περίοδος Pr EN 13016-1:1997 θα χρησιμοποιείται μόνο όταν πρόκειται να υπολογιστεί το VLI.

(δ) Βλέπε παραρτήματα Ι και ΙΙΙ του άρθρου 9 της Απόφασης 2/2000 του Ανωτάτου Χημικού Συμβουλίου (εναρμόνιση της Οδηγίας 98/70).

Επίσης, σημειώνεται ότι όλες οι μέθοδοι ελέγχου που αναφέρονται στους πίνακες 1 και 2 περιλαμβάνουν δεδομένα ακριβείας. Σε περιπτώσεις αμφισβητήσεων, τα αποτελέσματα των εξετάσεων θα αξιολογούνται σύμφωνα με τη μέθοδο EN ISO 4259: 1995.

Οι τίτλοι των προτύπων που αναφέρονται στις μεθόδους ελέγχου στους δύο παραπάνω πίνακες παρουσιάζονται αναλυτικά στον παρακάτω πίνακα :

Πίνακας 2.3

	Πρότυπο
	Τίτλος

	EN ISO 2160
	Petroleum products - Corrosiveness to copper - Copper strip test.

	EN 1SO 3170
	Petroleum liquids – Manual sampling

	EN 1SO 3171
	Petroleum liquids – Automatic pipeline sampling

	PrEN ISO 3405:1998 (ISO/DIS 3405:1998)
	Petroleum products - Determination of distillation characteristics.

	EN ISO 3675
	Crude petroleum and liquid petroleum products - Laboratory determination of density or relative density - Hydrometer method.

	EN ISO 4259: 1995
	Petroleum products – Determination and application of precision data in relation to methods of test. (ISO 4259:1992, including Cor. 1: 1993).

	EN ISO 6246
	Petroleum products – Gum content of light and middle distillate fuels – Jet evaporation method.

	EN ISO 7536
	Gasoline – Determination of oxidation stability – Induction period method.

	EN ISO 12185
	Crude petroleum and petroleum products - Determination of density - oscillating - U- tube method.

	PrEN 13016-1: 1997 (DVPE)
	Liquid petroleum products – vapour pressure – Part 1: Determination of air saturated vapour pressure (ASVP).

	EN 12: 1993
	Liquid petroleum products – Determination of Reid vapour – Wet method.



Η δειγματοληψία της αμόλυβδης βενζίνης θα γίνεται σύμφωνα με τις απαιτήσεις της 13/85 απόφασης του Ανωτάτου Χημικού Συμβουλίου (ΦΕΚ 314/Β/1985) ή των προτύπων EN ISO 3170 ή EN ISO 3171.
3. Πετρέλαιο θέρμανσης

Οι παρούσες προδιαγραφές καλύπτουν τις ελάχιστες απαιτήσεις τις οποίες πρέπει να πληροί το πετρέλαιο θέρμανσης, το οποίο προορίζεται να χρησιμοποιηθεί σε καυστήρες εγκαταστάσεων θέρμανσης σχεδιασμένους να λειτουργούν με αποστάγματα πετρελαίου. Ειδικότερα, το πετρέλαιο θέρμανσης θα είναι μίγμα υδρογονανθράκων καθαρό, διαυγές και δε θα περιέχει νερό ή άλλες ξένες ύλες σε ποσοστά μεγαλύτερα από τα προβλεπόμενα από την απόφαση του Ανωτάτου Χημικού Συμβουλίου 467/2002 «Προδιαγραφές και μέθοδοι ελέγχου του πετρελαίου θερμάνσεως». Οι εν λόγω υδρογονάνθρακες θα είναι αποστάγματα πετρελαίου ή προϊόντα πυρόλυσης ή και μίγματα αυτών σε τέτοιες αναλογίες, ώστε να πληρούνται όλοι οι όροι της παραπάνω απόφασης. Γενικότερα, οι ιδιότητες του πετρελαίου θέρμανσης θα είναι αυτές που προβλέπονται από την κείμενη νομοθεσία και περιγράφονται στην παραπάνω απόφαση.

Το πετρέλαιο θέρμανσης έχει χρώμα κόκκινο και περιέχει ιχνηθέτη solvent yellow 124, όπως περιγράφεται στην 468/2002 απόφαση του Ανωτάτου Χημικού Συμβουλίου, σε ποσοστό 6 χιλιοστόγραμμα ανά λίτρο πετρελαίου. Ο χρωματισμός και η ιχνηθέτηση του πετρελαίου θέρμανσης γίνεται σύμφωνα με την προαναφερόμενη απόφαση. Η ένταση του χρωματισμού κυμαίνεται από ASTM No 3 έως ASTM No 5.
Οι προβλεπόμενες προδιαγραφές και μέθοδοι ελέγχου του πετρελαίου θέρμανσης, πάντα σύμφωνα με την απόφαση 467/2002 παρουσιάζονται στους δύο παρακάτω πίνακες :

Πίνακας 3.1

	
	
	Όρια
	
	Μέθοδοι

	Παράμετρος
	Μονάδες
	Ελαχ.
	Μεγ.
	ελέγχου

	Δείκτης κετανίου
	
	40
	-
	EN ISO 4264

	Πυκνότητα στους 15 oC
	kg/m3 
	Να αναφέρεται
	EN ISO 3675

	
	
	
	
	EN ISO 12185/1996

	Σημείο ανάφλεξης
	oC
	55
	-
	EN 22719

	Ανθρακούχο υπόλειμμα (επί 10% υπολείμματος απόσταξης
	% m/m
	-
	0,30
	EN ISO 10370

	Τέφρα
	% m/m
	-
	0,02
	EN ISO 6245

	Νερό και υπόστημα
	% v/v
	-
	0,10
	ASTM D1796

	Διάβρωση χάλκινου ελάσματος (α)
	
	Κλάση 3
	EN ISO 2160

	Περιεκτικότητα σε θείο
	% m/m
	-
	0,20
	EN ISO 14596

	
	
	
	
	EN ISO 8754

	
	
	
	
	EN 24260

	Ιξώδες στους 40 oC
	mm2/s
	
	6
	EN ISO 3104

	Απόσταξη: Απόσταγμα στους 350 oC
	% (v/v/)
	85
	-
	Pr EN ISO 3405: 1998


(α) Διάρκεια : 3 ώρες
Πίνακας 3.2

	
	
	Όρια
	
	Μέθοδος

	Παράμετρος
	Μονάδα
	Κατηγορία Α
	Κατηγορία Β
	ελέγχου

	Θερμοκρασία αποφράξεως ψυχρού φίλτρου (CFPP)
	oC
	-
	-5
	EN 116

	Σημείο ροής
	oC
	0
	-9
	ASTM D97

	
	
	
	
	ASTM D 5950

	
	
	
	
	ISO 3016


Όπου :

Κατηγορία Α (Θερινή περίοδος) :
Από 1 / 4 έως 30 / 9 κάθε έτους.

Κατηγορία Β (Χειμερινή περίοδος) :
Από 1 / 10 έως 31 / 3 κάθε έτους.

Οι τίτλοι των προτύπων που αναφέρονται στις μεθόδους ελέγχου στους δύο παραπάνω πίνακες παρουσιάζονται αναλυτικά στον παρακάτω πίνακα :

Πίνακας 3.3

	Πρότυπο
	Τίτλος

	EN 116
	Diesel and domestic heating fuels - Determination of cold filter plugging point.

	EN ISO 2160
	Petroleum products - Corrosiveness to copper - Copper strip test.

	EN 1SO 3104
	Petroleum products - Transparent and opaque liquids - Determination of Kinematic viscosity and calculation of dynamic viscosity.

	PrEN ISO 3405:1998 (ISO/DIS 3405:1998)
	Petroleum products - Determination of distillation characteristics.

	EN ISO 3675:1998
	Crude petroleum and liquid petroleum products - Laboratory determination of density or relative density - Hydrometer method (ISO 3675:1998).

	EN ISO 4264
	Petroleum products - distillate fuels - Calculation of ketane index.

	EN ISO 6245
	Petroleum products - Dtermination of ash.

	EN ISO 10370
	Petroleum products - Determination of carbon residue (micro method).

	EN ISO 12185: 1996
	Crude petroleum and petroleum products - Determination of density - oscillating - U- tube method.

	EN 22719
	Petroleum products and lubricants - Determination of flash point - Pensky - Martens closed cup method.

	EN ISO 8754:1995
	Petroleum products - Determination of sulfur content - energy dispensive XRF method.

	EN ISO 14596:1998
	Petroleum products - Determination of sulfur content - wavelength dispensive XRF method (ISO 14596:1998).

	EN 24260:1994
	Petroleum products and hydrocarbons - Determination of sulfur content - Wickbold combustion method (ISO 4260:1987).

	ASTM D 97, ASTM D 5950 και ISO 3016
	Determination of pour point of petroleum products.

	ASTM D 1796
	Determination of water and sediment in fuel oils by the centrifuge method.



Η δειγματοληψία του πετρελαίου θέρμανσης γίνεται σύμφωνα με τις απαιτήσεις της 13/85 απόφασης του Ανωτάτου Χημικού Συμβουλίου (ΦΕΚ 314/Β/1985) ή των προτύπων EN ISO 3170 ή EN ISO 3171 και τα δείγματα εξετάζονται σύμφωνα με τη διαδικασία των ευαλλοίωτων ειδών, όπως προβλέπεται στην Κοινή Υπουργική Απόφαση 548/1998 (ΦΕΚ 127/Β/18.2.1999).

4. Λιπαντικά

 Οι ποιοτικές προδιαγραφές των υπό προμήθεια λιπαντικών πρέπει να ανταποκρίνονται στις βασικές του Γ. Χ του Κράτους δηλ. της υπ' αριθμ. 176/1994 απόφασης Γ.Χ. του Κράτους (ΦΕΚ 421/8/6 Ιουνίου 1994), να προέρχονται από πρωτογενή υλικά, να διαθέτουν έγκριση κυκλοφορίας του Γ.Χ του Κράτους και να συμφωνούν με τις αναγραφόμενες προδιαγραφές του παρακάτω πίνακα της μελέτης.

Η Υπηρεσία διατηρεί το δικαίωμα ποιοτικού και ποσοτικού ελέγχου. Για τον ποιοτικό έλεγχο θα σταλούν δείγματα στο Γενικό Χημείο του Κράτους με έξοδα που θα βαρύνουν τον προμηθευτή, εφόσον αυτό κριθεί αναγκαίο από την Υπηρεσία                                                                                     Οι συσκευασίες των λιπαντικών θα αναφέρουν ευκρινώς τα λίτρα και το καθαρό βάρος του περιεχομένου  

Οι τιμές των προσφορών θα δοθούν υποχρεωτικά στις αντίστοιχες μονάδες βάρους ή όγκου που αναφέρονται στη μελέτη της Υπηρεσίας. Επειδή οι ποσότητες στις συσκευασίες κάθε εταιρείας διαφέρουν, θα πρέπει κατά την παράδοση των ειδών της προμήθειας να προσαρμοστούν στις ζητούμενες κάθε φορά αφαιρώντας ή προσθέτοντας την διαφορά σε ένα δοχείο.

Υπάρχει μεγάλη ποικιλία λιπαντικών κινητήρων, με τις πιο διαφορετικές προδιαγραφές.

   1. τη συνιστώμενη ρευστότητα κατά SAE

2. το απαιτούμενο επίπεδο ποιότητας, όπως αυτό καθορίζεται από:

α)τις συνιστώμενες διεθνείς γενικές προδιαγραφές (ACEA, ΑΡΙ κτλ)

β)τις απαιτούμενες εγκρίσεις βάσει των προδιαγραφών του κατασκευαστή

Σύντομη περιγραφή των πιο σημαντικών προδιαγραφών των λιπαντικών κινητήρων.
     ΛΙΠΑΝΤΙΚΟ= ΒΑΣΙΚΟ ΛΑΔΙ + ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΒΑΣΙΚΑ ΕΛΑΙΑ

ΟΡΥΚΤΕΛΑΙΑ

ΗΜΙΣΥΝΘΕΤΙΚΑ

ΣΥΝΘΕΤΙΚΑ

MC - ΜΟΡΙΑΚΟΣ ΑΝΑΠΛΑΣΜΕΝΑ ΡLΑΝΤΟ - ΒΙΟΔΙΑΣΠΩΜΕΝΑ

          ΠΡΟΣΘΕΤΑ

Πρόσθετα υψηλών πιέσεων(ΕΡ) Απορρυπαντικά

Διασκορπιστές

Αντιδιαβρωτικά

Αντιοξειδωτικά

Αντιαφριστικά

Βελτιωτές Δείκτη Ιξώδους

ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΒΑΣΗ ΙΞΩΔΟΥΣ ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑ SAE (Society οf Automotive Engineers)

Η ρευστότητα ενός λιπαντικού κινητήρων περιγράφεται με την ταξινόμηση κατά SΑΕ. Έτσι ο πρώτος αριθμός ενός λιπαντικού κινητήρων με SΑΕ 0W/-80 για παράδειγμα, περιγράφει το πόσο λεπτόρρευστο είναι το λιπαντικό σε χαμηλές θερμοκρασίες. Όσο μικρότερος είναι ο αριθμός, τόσο ευκολότερα μπορεί αυτό το λιπαντικό να ρέει με κρύο καιρό και κατ' επέκταση, τόσο γρηγορότερα θα φθάσει σε όλα τα σημεία λίπανση της μηχανής κατά την εκκίνησης. Ο δεύτερος αριθμός δίνει μια ένδειξη για τη ρευστότητα σε υψηλές θερμοκρασίες.

Α. Ομάδα ρευστότητας που ορίζετε με βάση χαμηλές (αρνητικές) θερμοκρασίες, Χαρακτηριστικό

'W"= winter:

0W, 5W, 10W, 15W, 20W, 25W

Β. Ομάδα ρευστότητας που ορίζετε για υψηλές θερμοκρασίες (στους 100°C):             20, 30, 40, 50

MONOΤYΠA: 10W, 20 (20W20), 30, 40, 50

ΠΟΛΥΤΥΠΑ: OW40, 5W40, 10W30, 10W40, 15W40, 15W50, 20W50 κλπ.

ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ
ΑΡΙ (American Petroleum Institute)

ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ

Προδιαγραφές ΑΡΙ

Οι προδιαγραφές ΑΡΙ μας πληροφορούν για τις αμερικάνικες απαιτήσεις και κριτήρια ποιότητας, που πληροί ένα λιπαντικό κινητήρων. Οι ισχύουσες προδιαγραφές ΑΡΙ μετά και την τελευταία έκδοση του 11/2006 είναι:

Βενζινοκινητήρες: SΑ, SΒ, SC, SΟ, SΕ, SF, SG, SΗ, SJ, SΙ, SΜ

Πετρελαιοκινητήρες: CF, CF2, CF-4, CG-4, CH-4,CI-4,CJ-4

Οι ανώτερες τρέχουσες προδιαγραφές ΑΡΙ είναι :

> SM (2004) για βενζινοκινητήρες

> CJ -4 (2006) για πετρελαιοκινητήρες επαγγελματικών οχημάτων

Οι κινητήρες πετρελαίου επιβατικών αυτοκινήτων δεν κατατάσσονται από τις προδιαγραφές ΑΡΙ
ACEA (Association des Constructeurs Europens de Ι΄ AutοmοdίΙe)               Προδιαγραφές ACEA
Οι προδιαγραφές ACEA (που από το 1996 αντικατέστησαν τις προδιαγραφές CCMC  χρησιμοποιούν ένα κωδικό που αποτελείται από γράμματα και αριθμούς. Τα γράμματα προσδιορίζουν το είδος του κινητήρα, ενώ οι αριθμοί την εφαρμογή και το επίπεδο ποιότητας του λιπαντικού. Σύμφωνα με την τελευταία ταξινόμηση (που ισχύει από την 28/3/2007) οι ευρωπαϊκές προδιαγραφές ACEA 2007 περιλαμβάνουν 3 κατηγορίες λιπαντικών κινητήρων, που η καθεμία έχει 4 διαφορετικά επίπεδα απαιτήσεων:

Α / Β για κινητήρες βενζίνης (Α) και ελαφριάς χρήσης πετρελαιοκινητήρες (Β) σε επιβατικά

αυτοκίνητα και ελαφρά επαγγελματικά (van και transpoter).
Οι δύο αυτές κατηγορίες

συνδυάστηκαν σε μια, ήδη από το 2004.

Επίπεδα ποιότητας:Α1/Β1, Α3/Β3, Α3/Β4, Α5/Β5.

C για κινητήρες βενζίνης και πετρελαίου σε επιβατικά και ελαφρά επαγγελματικά αυτοκίνητα συστήματα επεξεργασίας καυσαερίων.

Επίπεδα ποιότητας:C1, C2, C3, C4.

Ε για πετρελαιοκινητήρες βαριάς χρήσης σε επαγγελματικά οχήματα (φορτηγά, λεωφορεία, χωματουργικά και αγροτικά μηχανήματα).

Επίπεδα ποιότητας: Ε2, Ε4, Ε6, Ε7.

Λιπαντικά Επιβατικών Βενζίνης & Πετρελαίου

Α1/Β1 Λεπτόρρευστα λιπαντικά οικονομίας καυσαερίων (>2,5%) για κινητήρες βενζίνης και ελαφρούς πετρελαιοκινητήρες επιβατικών αυτοκινήτων και βαν, με ιδιαίτερα χαμηλό ιξώδες Υψηλής Θερμοκρασίας-Υψηλής Διάτμησης (HTHS) 2,6-3,5 mPa.s.

Προτιμώμενες κατηγορίες ιξώδους SAE είναι XW-30 και XW-20.

Α2/Β2 Οι δύο αυτές προδιαγραφές δεν συμπεριλαμβάνονται πλέον στην κατάταξη ACEA. Επιτρέπεται η χρήση μόνο σε παλιά αυτοκίνητα.

Α3/Β3 Λιπαντικά για υψηλής απόδοσης βενζινοκινητήρες και κινητήρες πετρελαίου επιβατικών αυτοκινήτων και βαν, με μεγάλα διαστήματα αλλαγής λαδιού, για χρήση λεπτόρρευστων λιπαντικών σε όλες τις εποχές και σε σκληρές συνθήκες λειτουργίας.

Α3/Β4 Όπως η Α3/Β3, αλλά επίσης κατάλληλη και για πετρελαιοκινητήρες άμεσου ψεκασμού (ΤDΙ)

A5/B5 Λιπαντικά οικονομίας καυσαερίων για εκτεταμένα διαστήματα αλλαγής σε υψηλής απόδοσης βενζινοκινητήρες και πετρελαιοκινητήρες επιβατικών και βαν σχεδιασμένους για χρήση λεπτόρρευστων λιπαντικών με ιξώδες HTHS 2,9-3,5 mPa.s. ΣΙ ένα δοκιμαστικό κινητήρα θα πρέπει να αποδειχθεί μια μείωση της κατανάλωσης καυσίμου >2,5% σε σύγκριση με ένα λάδι αναφοράς 15W-40. 

Λιπαντικά Επιβατικών Συμβατά με Καταλύτες

C1 Λεπτόρρευστα λιπαντικά με πολύ χαμηλό HTHS>2,9mPa.s., με τα χαμηλότερα SAPS (θεϊκή τέφρα<0,5%, φώσφορο, θείο) και οικονομία καυσίμων (>2,5%). Για υψηλής απόδοσης επιβατικά αυτοκίνητα και ελαφρά επαγγελματικά κινητήρων πετρελαίου και βενζίνης με φίλτρα σωματιδίων (DPF) και τριοδικό καταλύτη (TWC).

C2 Λεπτόρρευστα λιπαντικά με πολύ χαμηλό HTHS>2.9mPa.s. και οικονομία καυσίμων (>2,5%). Για υψηλής απόδοσης κινητήρες πετρελαίου και βενζίνης σε επιβατικά αυτοκίνητα και βαν με φίλτρα σωματιδίων και τριοδικό καταλύτη.

C3 Λιπαντικά με HTHS>3.5mPa.s., για υψηλής απόδοσης κινητήρες πετρελαίου και βενζίνης σε επιβατικά αυτοκίνητα και βαν με DPF και TWC. Αυξάνουν τη ζωή των φίλτρων σωματιδίων και του τριοδικού καταλύτη.

C4 Λιπαντικά με πολύ χαμηλά SΑΡS (θεϊκή τέφρα <0,5%, φώσφορο, θείο) και με HTHS>3.5mPa.s. Για υψηλής απόδοσης επιβατικά αυτοκίνητα και ελαφρά επαγγελματικά κινητήρων πετρελαίου και βενζίνης με φίλτρα σωματιδίων (DPF και τριοδικό καταλύτη (TWC).

Λιπαντικά Πετρελαιοκινητήρων Φορτηγών κλπ.

ΕΙ Παλιά, χαμηλή προδιαγραφή. Δεν ισχύει πια, έχει καταργηθεί.

Ε2 Λιπαντικά γενικής χρήσης για πετρελαιοκινητήρες φορτηγών, λεωφορείων, αγροτικών και χωματουργικών μηχανημάτων, με ή χωρίς τούρμπο, μέσης έως βαριάς χρήσης, με κανονικά διαστήματα αλλαγής.

Ε3 Έπαυσε να ισχύει από την 1/11/2006.

Ε4 Για υψηλής απόδοσης κινητήρες πετρελαίου Euro 1, 2, 3 και 4 με πολύ μεγάλα διαστήματα αλλαγής λιπαντικού. Κατάλληλη για κινητήρες χωρίς φίλτρα σωματιδίων σε μερικούς κινητήρες EGR επανακυκλοφορίας καυσαερίων και για κάποιους κινητήρες εφοδιασμένους μα συστήματα SCR μετατροπής των οξειδίων του αζώτου (ΝοΧ).
Ε5 Έπαυσε να ισχύει από την 1/11/2006.

Ε6 Λιπαντικά για υψηλής απόδοσης κινητήρες πετρελαίου Euro 1, 2, 3, και 4 με πολύ μεγάλα διαστήματα αλλαγής. Κατάλληλα για όλους τους κινητήρες EGR με ή χωρίς μοριακά φίλτρα και για κινητήρες με συστήματα SCR μετατροπής των Νοχ. Η προδιαγραφή Ε6 συστήνεται ειδικά για κινητήρες με φίλτρα σωματιδίων και είναι σχεδιασμένη για χρήση σε συνδυασμό με καύσιμα χωρίς θειάφι (max. 50 ppm).

Ε7 Για υψηλής απόδοσης κινητήρες πετρελαίου Euro 1, 2, 3 και 4 με πολύ μεγάλα διαστήματα αλλαγής λιπαντικού. Κατάλληλη για κινητήρες χωρίς φίλτρα σωματιδίων, για τους περισσότερους κινητήρες EGR και όλους τους κινητήρες με συστήματα SCR μετατροπής των Νοχ.

MERCEDES-BENZ    Προδιαγραφή   ΜΒ 228.1

ΜΒ 228.3

ΜΒ 228.31

ΜΒ 228.5

ΜΒ 228.51

ΜΒ 229.1


Πεδίο   Εφαρμογής                                   

Πολύτυπα λιπαντικά για υψηλής απόδοσης κινητήρες

Πετρελαίου επαγγελματικών οχημάτων.                           Υπερυψηλής απόδοσης λιπαντικά πετρελαιοκινητήρων


(SHPD) για υπερτροφοδοτούμεvα φορτηγά. Εκτεταμένα


διαστήματα αλλαγής λιπαντικών ως 45,000 km.

Όπως η 228,3 αλλά για κινητήρες πετρελαίου


επαγγελματικών οχημάτων με φίλτρα σωματιδίων.

Εξαιρετικά υψηλής απόδοσης λιπαντικά πετρελαιοκινητήρων (UHPD) για υπερτροφοδοτούμενους κινητήρες. Εκτεταμένα διαστήματα αλλαγής λιπαντικού για την ελαφρά κατηγορία ως 45,000km και για την βαριά κατηγορία (φορτηγά, λεωφορεία) 100,000km έως και 160,000km με ειδικά φίλτρα.

Όπως η ΜΒ228,5 αλλά για πετρελαιοκινητήρες Euro 4 φορτηγών και λεωφορείων με τεχνολογία Bluetec φίλτρων σωματιδίων.

Λιπαντικά για επιβατικά αυτοκίνητα με κινητήρες βενζίνης και πετρελαίου με κανονικά διαστήματα αλλαγής.

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ Βαθμός Ιξώδους: IS0 Κατάταξη: Κατά DIN
ΒΑΛΒΟΛΙΝΕΣ

ΑΡΙ GL-1 GL-2 GL-3 GL-4 GL-5
MIL-L-2105 MIL-L-2105D MIL-L-PRF-2105E

ΜΒ 229.3                Λιπαντικά κινητήρων βενζίνης και πετρελαίου για επιβατικά 

                                αυτοκίνητα με εκτεταμένα διαστήματα αλλαγής λαδιού   (20,000 km).

ΜΒ 229.31           Όπως η 229,3 αλλά για κινητήρες πετρελαίου επιβατικών

                                αυτοκινήτων με Euro 4 ή Bluetec φίλτρο σωματιδίων.
ΜΒ 229.5
Λιπαντικά κινητήρων επιβατικών αυτοκινήτων με ακόμη  μεγαλύτερα 
                                διαστήματα αλλαγής (30,000km), οικονομία  καυσίμων και λιγότερους 
                                ρύπους.  

ΜΒ 229.51
Όπως η 229,5 αλλά για κινητήρες πετρελαίου επιβατικών
                                 αυτοκινήτων με Euro 4 ή Bluetec φίλτρο σωματιδίων.    
ΜIL-L                    (U.S. Military Specifications)  Προδιαγραφές Αμερικανικού Στρατού   
                                  > ΜΙL-L-2104 E/F 

                                  > MIL-L-46152 Ε
ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ:         DIN 51524 part 2 ΗLΡ
ενισχυμένα:           DIN 51524 part 2 ΗVLP

Τα υπό προμήθεια λιπαντικά & πρόσθετα πρέπει να είναι σύμφωνα   με τις κατωτέρω αναγραφόμενες προδιαγραφές του πίνακα . 

.
Β. Πίνακας Τεχνικών Προδιαγραφών

ειδικά χαρακτηριστικά λιπαντικών & προσθέτων.

[Σημ.: Η αναφορά του πίνακα «ΖΗΤΟΥΜΕΝΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ» έχει ως σκοπό να γίνει κατανοητός ο τύπος και η ποιότητα των ζητούμενων λιπαντικών & προσθέτων].

Πιο αναλυτικά:
	ΑΙΑ
	ΕΙΔΟΣ  ΟΧΗΜΑΤΟΣ
	ΕΙΔΟΥΣ ΛΑΔΙΟΥ
	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
	ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

	1.
	ΕΠΙΒΑΤΙΚΑ ΕΤΟΥΣ 2000-2013 ΒΕΝΖΙΝΗΣ
	ΛΑΔΙΑ ΜΗΧΑΝΗΣ ΚΑΡΤΕΡ SAE 10W40
	ΠΟΛΥΒΑΘΜΙΟ ΗΜΙΣΥΝΘΕΤΙΚΟ ΛΙΠΑΝΤΙΚΟ ΠΡΟΗΓΜΕΝΗΣ ΣΥΝΘΕΣΗΣ ΜΗΧΑΝΩΝ ΒΕΝΖΙΝΗΣ
	ACEA: A2-A3-B2-B3 M.B. - APPROVAL 229.1                          API: SL/CF V W    505.00

	2.
	ΕΠΙΒΑΤΙΚΑ     ΜΕΧΡΙ ΚΑΙ ΤΟ ΕΤΟΣ 1999 ΒΕΝΖΙΝΗΣ
	ΛΑΔΙΑ ΜΗΧΑΝΗΣ ΚΑΡΤΕΡ SAE 10W40 & 20W50
	ΟΡΥΚΤΕΛΑΙΟ ΠΡΟΗΓΜΕΝΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΜΗΧΑΝΩΝ           ΒΕΝΖΙΝΗΣ
	ACEA: A3/B3 229.1                          API: SL/CF. MB    229.1                               VW 505.00

	3.
	ΜΟΤΟ  ΔΙΧΡΟΝΩΝ ΚΙΝΗΤΗΡΩΝ ΚΑΙ ΜΙΞΗΣ
	ΛΑΔΙΑ ΜΗΧΑΝΗΣ      2Τ
	ΛΑΔΙ ΜΙΞΗΣ                      ΓΙΑ ΔΙΧΡΟΝΟΥΣ  ΚΙΝΗΤΗΡΕΣ
	API: TC  JASO  FB          ISO.  L - EGB

	4.
	ΦΟΡΤΗΓΑ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΑ ΜΕΧΡΙ ΤΟ ΕΤΟΣ 2005
	ΛΑΔΙΑ ΜΗΧΑΝΗΣ  SAE 15W40 & 20W50
	TURBO MOTOR OIL    ΥΨΗΛΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ               ΓΙΑ ΜΗΧΑΝΕΣ  DIESEL
	ACEA: A3-B3-B4-E7  API: C1-4/CF/SL          MB 228,3 MAN               M 3275 VW 501-505 VOLVO VDS 3 ALLISON C4

	5.


	ΦΟΡΤΗΓΑ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΑ ΜΕTA ΤΟ ΕΤΟΣ 2006
	ΛΑΔΙΑ ΜΗΧΑΝΗΣ  SAE 10W40 &   15W40
	ΛΑΔΙ ΜΗΧΑΝΩΝ  DIESEL        ΥΠΕΡΥΨΗΛΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ          SYNTHETIC                 EYRO 3 - 4 - 5
	ACEA: A3-B3-B4-E7/E9       API: CI-4/CF/SL/SJ-4          MB 228,3 – 229,1 VOLVO VDS3 MAN       M 3275 VW 501-505 ALLISON C4

	6.
	ΛΕΩΦΟΡΕΙΑ ΦΟΡΤΗΓΑ  ΜΕΧΡΙ ΤΟ ΕΤΟΣ 2005
	ΛΑΔΙΑ ΜΗΧΑΝΗΣ  SAE 15W40 & 20W50
	ΛΑΔΙ                                  ΜΗΧΑΝΩΝ  DIESEL              ΕΥΡΟ 1 – 2 ΚΑΤΑΛΛΗΛΟ & ΓΙΑ ΠΑΛΑΙΟΤΕΡΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ
	ACEA: A2/B3/Ε3/E5       API: C1-4/CH - 4          MB 228,1 -3                   MAN M 3275               VOLVO VDS -3            MACK E0-M-O

	7.
	ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ     ΕΡΓΟΥ        
	ΛΑΔΙΑ ΜΗΧΑΝΗΣ  SAE 5W30 / 5W40 ELTRAN D 9 10W40
	ΛΑΔΙ                              ΥΠΕΡΥΨΗΛΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΓΙΑ ΜΗΧΑΝΕΣ  DIESEL
	ACEA: A3-B3-B4-E7       API: CI-4/CF/SL/SM          MB 228,51                               VOLVO VDS-3               MAN 3477 SCANIA LDF                                      ALLISON C4

	8.
	ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ     ΕΡΓΟΥ        (CATERPILLAR)
	ΛΑΔΙΑ ΜΗΧΑΝΗΣ  SAE 15W40 &  SAE 10
	ΛΑΔΙ ΥΨΗΛΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΓΙΑ ΜΗΧΑΝΕΣ CATERPILLAR & ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΕΡΓΟΥ
	API: CE/SF/GL -             4/CCMC D2/G3          CAT TO-2                  CAT TO-4/10W

	9.
	ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ     ΕΡΓΟΥ - ΤΡΑΚΤΕΡ        (JCB)
	ΛΑΔΙΑ ΜΗΧΑΝΗΣ  SAE 10W30
	ΛΑΔΙΑ ΓΙΑ ΟΛΑ ΤΑ ΕΜΒ/ΝΑ ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ ΣΥΣ/ΤΑ ΚΙΒΩΤΙΑ ΤΑΧΥΤΗΤΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΦΡΕΝΩΝ
	M2C 134D/M2C – CAT TO -2- ALISON C3/C4 KUBOTA, FIAT, FORD, RENAULT – MASSEY FERGUSON  M1129 MB1135- JOHN DEERE

	10.
	ΦΟΡΤΗΓΑ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΑ
	ΛΑΔΙΑ ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ            ISO 68               ISO46
	ΥΠΕΡΕΝΙΣΧΥΜΕΝΟ ΥΔΡΑΥΛΙΚΟ ΛΑΔΙ ΓΙΑ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΑ ΦΟΡΤΗΓΑ
	AFNOR NF E48 – 603 DIN 51524                  (PART 2 - 3)                    (HLP – HVLP)           VICKERS M – 2950 – S  /I 286 -S

	11.
	ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ     ΕΡΓΟΥ   ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΚΙΝΗΤΑ
	ΛΑΔΙΑ ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ              SAE10W SAE30 SAE 50 TO 4
	ΕΝΙΣΧΥΜΕΝΑ ΟΡΥΚΤΕΛΑΙΑ  ΥΨΗΛΗΣ ΤΕΧΝ/ΓΙΑΣ ΓΙΑ ΔΥΣΜΕΝΕΙΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
	CATERPILLAR TO-4 ALLISON C4 VICKERS 35VQ25 PUMP TEST

	12.
	ΦΟΡΤΗΓΑ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΑ ΒΥΤΙΟΦΟΡΑ ΛΕΩΦΟΡΕΙΑ
	ΛΑΔΙΑ ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ  SAE 30 - 40 - 50 S3 
	ΕΝΙΣΧΥΜΕΝΑ ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ ΚΙΝΗΤΗΡΩΝ DIESEL ΚΑΤΑΛΛΗΛΑ ΓΙΑ ΔΥΣΜΕΝΕΙΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΛΕΙΤ/ΡΓΕΙΑΣ
	API: CF/CD/SF MIL-I 2104 E                                 MB22800 CATER 3 TO-2 VOLVO VDS 3 MAN 270      FORD ESE M2C 121A KOMATSU

	13.
	ΦΟΡΤΗΓΑ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΑ ΒΥΤΙΟΦΟΡΑ ΛΕΩΦΟΡΕΙΑ
	ΒΑΛΒΟΛΙΝΕΣ         SAE 80W90          GL..5
	ΥΠΕΡΕΝΙΣΧΥΜΕΝΗ Α’ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΒΑΛΒ/ΝΗ ΓΙΑ ΔΙΑΦ/ΚΑ ΠΛΑΪΝΑ & ΜΗΧΑΝΙΚΑ ΚΙΒΩΤΙΑ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥΣ ΤΙΜΟΝΙΑ Κ.Λ.Π.
	API:GL5 MIL-PRF 2105D VOLVO 97310 MAN 342N 2F-TE-ML-05 MB 235,0

	14.
	ΦΟΡΤΗΓΑ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΑ ΒΥΤΙΟΦΟΡΑ ΛΕΩΦΟΡΕΙΑ

	ΒΑΛΒΟΛΙΝΕΣ         SAE 75 W 90         
	ΣΥΝΘΕΤΙΚΗ ΒΑΛΒ/ΝΗ ΠΟΛΛΑΠΛΗΣ ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΟΛΑ ΤΑ ΚΙΒΩΤΙΑ ΤΑΧΥΤΗΤΩΝ ΓΙΑ ΠΟΛΥ ΒΑΡΙΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΦΟΡΤΙΣΗ
	API: GL4-5 MB 235,6   VOLVO 1273,10 MAN 342N IVEKO EATON MIL-PRF 2105 D 2F-TE-ML-01-02-05-07-08

	15.
	ΦΟΡΤΗΓΑ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΑ ΒΥΤΙΟΦΟΡΑ ΛΕΩΦΟΡΕΙΑ
	ΛΑΔΙΑ ΓΙΑ ΑΥΤΟΜΑΤΑ ΚΙΒΩΤΙΑ Α.Τ.F. DEXRON II - III
	ΥΓΡΑ ΑΥΤΟΜΑΤΩΝ ΚΙΒΩΤΙΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ ΚΑΙ ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ ΤΙΜΟΝΙΑ
	DEXRON II III           ALISON C4 VOITH      MB 236,6 CAT TO – 2  ZF – TE - ML -14 -16

	16.
	ΦΟΡΤΗΓΑ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΑ ΒΥΤΙΟΦΟΡΑ ΛΕΩΦΟΡΕΙΑ
	ΓΡΑΣΟ ΛΙΘΙΟΥ             NLGI 1 - 2 - 3
	ΓΡΑΣΟ ΛΙΘΙΟΥ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟ ΓΙΑ ΡΟΥΛΕΜΑΝ ΥΨΗΛΕΣ ΠΙΕΣΕΙΣ ΚΡΟΥΣΤΙΚΑ ΦΟΡΤΙΑ ΜΕ ΠΟΛΥ ΚΑΛΗ ΠΡΟΣΦΥΣΗ ΣΤΙΣ ΚΑΛΕΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ
	ASTH D – 4950          LB/GB

	17.
	ΦΟΡΤΗΓΑ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΑ ΒΥΤΙΟΦΟΡΑ ΛΕΩΦΟΡΕΙΑ
	ΑΝΤΙΨΥΚΤΙΚΑ ΠΑΡΑΦΛΟΥ
	ΑΝΤΙΨΥΚΤΙΚΟ  ΑΝΤΙΘΕΡΜΙΚΟ ΑΝΤΙΣΚΟΥΡΙΑΚΟ ΜΕ ΒΑΣΗ ΑΙΘΥΛΕΝΟΓΛΥΟΛΗ ΓΙΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΜΕΡΩΝ
	ASTM D 3306 SAEJ1034 BS 6580                       ANFOR NFR 15-601

	18.
	ΦΟΡΤΗΓΑ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΑ ΒΥΤΙΟΦΟΡΑ ΛΕΩΦΟΡΕΙΑ

	ΥΓΡΑ ΦΡΕΝΩΝ DOT 4  DOT 5
	ΚΑΤΑΛΛΗΛΑ ΓΙΑ ΣΥΜΠΛΕΚΤΕΣ ΚΑΙ ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ ΔΙΣΚΟΦΡΕΝΑ
	SAE J 1703/85              FMVSS 116

	19.
	ΦΟΡΤΗΓΑ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΑ ΒΥΤΙΟΦΟΡΑ ΛΕΩΦΟΡΕΙΑ
	ΥΓΡΑ  ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ
	ΑΠΙΟΝΙΣΜΕΝΟ ΝΕΡΟ ΜΕ ΔΙΑΛΥΜΑ ΘΕΪΚΟΥ ΟΞΕΩΣ ΠΥΚΝΟΤΗΤΑΣ 1,18 -1,29 gr/cm2 ( ΗΛΕΚΤΡΟΛΥΤΗ)
	

	20.
	ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΑ ΦΟΡΤΗΓΑ
	AD BLUE
	ΕΙΔΙΚΟ ΧΗΜΙΚΟ ΔΙΑΛΥΜΑ ΚΑΥΣΑΕΡΙΩΝ ΓΙΑ ΟΧΗΜΑΤΑ EURO 4 - 5
	ΟΥΡΙΑ 32,5% ΠΥΚΝΟΤΗΤΑ ΣΤΟΥΣ  200  C 1.0870 – 1.930 ΑΛΚΑΛΙΚΟΤΗΤΑ ΩΣ ΝΗ3 0,2%

	21.
	
	ΣΤΟΥΠΙ
	ΛΕΥΚΟ ΚΑΘΑΡΟ ΣΤΟΥΠΙ ΦΥΣΙΚΟΥ ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΟΥΜΕΝΟ ΑΠΟ ΚΑΘΑΡΑ ΜΑΚΡΙΑ ΚΤΕΝΙΣΜΕΝΑ ΚΑΙ ΑΠΑΛΗΣ ΥΦΗΣ ΝΗΜΑΤΑ
	

	22.
	
	ΑΝΤΙΣΚΟΥΡΙΑΚΟ ΣΠΡΕΪ
	ΝΑ ΧΑΛΑΡΩΝΕΙ ΓΡΗΓΟΡΑ ΤΗΝ ΣΚΟΥΡΙΑ ΑΠΟ ΒΙΔΕΣ – ΠΑΞΙΜΑΔΙΑ – ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΚΛΠ.
	

	23.
	
	ΣΠΡΕΪ ΠΟΛΩΝ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ
	ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΑΦΩΝ
	

	24.
	
	ΣΠΡΕΪ ΚΑΡΜΠΥΡΑΤΕΡ
	ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟ ΚΑΡΜΠΥΡΑΤΕΡ & INJECTION
	

	25.
	
	ΛΑΔΙ ΓΙΑ ΑΛΥΣΟΠΡΙΟΝΑ
	ΛΑΔΙ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟ ΓΙΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΕΣ ΛΙΠΑΝΣΕΙΣ (ΛΙΠΑΝΣΗ ΑΛΥΣΙΔΩΝ ΑΛΥΣΟΠΡΙΟΝΩΝ)
	




    


       Ιστιαία 16/01/2017


         Ο Συντάξας    











Κωνστ/νος Τσαπέτης             Ηλεκτρολόγος Μηχ/κος  ΤΕ 4/Α΄





ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ - ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ  


 Ιστιαία   20 /01/2017                       Ο Διευθηντής Τ.Υ.Π.Π.


              α.α.








Ζέρβας Νικόλαος


Αρχιτέκτων Μηχ/κός  MSc ΠΕ4























    


       Ιστιαία 16/01/2017


         Ο Συντάξας    











Κωνστ/νος Τσαπέτης             Ηλεκτρολόγος Μηχ/κος  ΤΕ 4/Α΄





     ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ  - ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ


Ιστιαία  20/01/2017                               Ο Προϊστάμενος Τ.E.


                    α.α.





  Ζέρβας Νικόλαος


Αρχιτέκτων Μηχ/κός   MSc ΠΕ4





              


Ιστιαία  ………………………………………..








Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ





 Ιστιαία  ………………………………………..


Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ





              


Ιστιαία  ………………………………………..





Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ





    


       Ιστιαία 16/01/2017


         Ο Συντάξας    











Κωνστ/νος Τσαπέτης             Ηλεκτρολόγος Μηχ/κος  ΤΕ 4/Α΄





    


       Ιστιαία 16/01/2017


         Ο Συντάξας    











Κωνστ/νος Τσαπέτης             Ηλεκτρολόγος Μηχ/κος  ΤΕ 4/Α΄





     ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ  - ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ


Ιστιαία  20/01/2017                               Ο Προϊστάμενος Τ.E.








  Ζέρβας Νικόλαος


Αρχιτέκτων Μηχ/κός   MSc ΠΕ4





     ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ  - ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ


Ιστιαία  20/01/2017                               Ο Προϊστάμενος Τ.E.








  Ζέρβας Νικόλαος


Αρχιτέκτων Μηχ/κός   MSc ΠΕ4
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